// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/input/input.h>
#include "tegra114.dtsi"

/ {
	model = "ASUS Transformer Pad TF701T";
	compatible = "asus,tf701t", "nvidia,tegra114";

	chosen {
		stdout-path = &uartd;
	};

	aliases {
		i2c0 = &pwr_i2c;

		mmc0 = &sdmmc4; /* eMMC */
		mmc1 = &sdmmc3; /* uSD slot */

		usb0 = &usb1;
		usb1 = &usb3; /* Dock USB */
	};

	memory {
		device_type = "memory";
		reg = <0x80000000 0x80000000>;
	};

	host1x@50000000 {
		dsia: dsi@54300000 {
			status = "okay";

			avdd-dsi-csi-supply = <&avdd_dsi_csi>;
			nvidia,ganged-mode = <&dsib>;

			panel@0 {
				compatible = "sharp,lq101r1sx01";
				reg = <0>;

				link2 = <&panel_secondary>;

				power-supply = <&dvdd_1v8_lcd>;
				backlight = <&backlight>;
			};
		};

		dsib: dsi@54400000 {
			clocks = <&tegra_car TEGRA114_CLK_DSIB>,
				 <&tegra_car TEGRA114_CLK_DSIBLP>,
				 <&tegra_car TEGRA114_CLK_PLL_D_OUT0>;
			clock-names = "dsi", "lp", "parent";
			status = "okay";

			avdd-dsi-csi-supply = <&avdd_dsi_csi>;

			panel_secondary: panel@0 {
				compatible = "sharp,lq101r1sx01";
				reg = <0>;
			};
		};
	};

	pinmux@70000868 {
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&state_default>;

		state_default: pinmux {
			/* WLAN SDIO pinmux */
			sdmmc1-clk {
				nvidia,pins = "sdmmc1_clk_pz0";
				nvidia,function = "sdmmc1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			sdmmc1-cmd {
				nvidia,pins = "sdmmc1_cmd_pz1",
						"sdmmc1_dat0_py7",
						"sdmmc1_dat1_py6",
						"sdmmc1_dat2_py5",
						"sdmmc1_dat3_py4";
				nvidia,function = "sdmmc1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			wlan-power {
				nvidia,pins = "clk2_req_pcc5";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			wlan-reset {
				nvidia,pins = "gpio_x7_aud_px7";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			wlan-host-wake {
				nvidia,pins = "pu5";
				nvidia,function = "pwm2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			wlan-3v3-com {
				nvidia,pins = "pu1";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* UART-A pinmux */
			uarta-cts {
				nvidia,pins = "kb_row10_ps2";
				nvidia,function = "uarta";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_DOWN>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			uarta-rts {
				nvidia,pins = "kb_row9_ps1";
				nvidia,function = "uarta";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* GNSS UART-B pinmux */
			uartb-cts {
				nvidia,pins = "uart2_cts_n_pj5";
				nvidia,function = "uartb";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			uartb-rts {
				nvidia,pins = "uart2_rts_n_pj6";
				nvidia,function = "uartb";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			uartb-rxd {
				nvidia,pins = "uart2_rxd_pc3";
				nvidia,function = "irda";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			uartb-txd {
				nvidia,pins = "uart2_txd_pc2";
				nvidia,function = "irda";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* Bluetooth UART-C pinmux */
			uartc-cts-rxd {
				nvidia,pins = "uart3_cts_n_pa1",
						"uart3_rxd_pw7";
				nvidia,function = "uartc";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			uartc-rts-txd {
				nvidia,pins = "uart3_rts_n_pc0",
						"uart3_txd_pw6";
				nvidia,function = "uartc";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			bt-shutdown {
				nvidia,pins = "kb_col6_pq6",
						"kb_col7_pq7";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			bt-dev-wake {
				nvidia,pins = "clk3_req_pee1";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			bt-host-wake {
				nvidia,pins = "pu6";
				nvidia,function = "pwm3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			bt-pcm-dap4-out {
				nvidia,pins = "dap4_fs_pp4",
						"dap4_dout_pp6",
						"dap4_sclk_pp7";
				nvidia,function = "i2s3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			bt-pcm-dap4-in {
				nvidia,pins = "dap4_din_pp5";
				nvidia,function = "i2s3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			/* UART-D pinmux */
			uartd-cts {
				nvidia,pins = "gmi_a17_pb0";
				nvidia,function = "uartd";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			uartd-rts {
				nvidia,pins = "gmi_a16_pj7",
						"gmi_a19_pk7";
				nvidia,function = "uartd";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* MicroSD pinmux */
			sdmmc3-clk {
				nvidia,pins = "sdmmc3_clk_pa6";
				nvidia,function = "sdmmc3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			sdmmc3-data {
				nvidia,pins = "sdmmc3_cmd_pa7",
						"sdmmc3_dat0_pb7",
						"sdmmc3_dat1_pb6",
						"sdmmc3_dat2_pb5",
						"sdmmc3_dat3_pb4",
						"kb_col4_pq4",
						"sdmmc3_cd_n_pv2",
						"sdmmc3_clk_lb_out_pee4",
						"sdmmc3_clk_lb_in_pee5";
				nvidia,function = "sdmmc3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			microsd-pwr {
				nvidia,pins = "gmi_clk_pk1";
				nvidia,function = "gmi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* EMMC pinmux */
			sdmmc4-clk-cmd {
				nvidia,pins = "sdmmc4_clk_pcc4";
				nvidia,function = "sdmmc4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			sdmmc4-data {
				nvidia,pins = "sdmmc4_cmd_pt7",
						"sdmmc4_dat0_paa0",
						"sdmmc4_dat1_paa1",
						"sdmmc4_dat2_paa2",
						"sdmmc4_dat3_paa3",
						"sdmmc4_dat4_paa4",
						"sdmmc4_dat5_paa5",
						"sdmmc4_dat6_paa6",
						"sdmmc4_dat7_paa7";
				nvidia,function = "sdmmc4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			/* I2C pinmux */
			gen1-i2c {
				nvidia,pins = "gen1_i2c_scl_pc4",
						"gen1_i2c_sda_pc5";
				nvidia,function = "i2c1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,open-drain = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,lock = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			gen2-i2c {
				nvidia,pins = "gen2_i2c_scl_pt5",
						"gen2_i2c_sda_pt6";
				nvidia,function = "i2c2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,open-drain = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,lock = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			cam-i2c {
				nvidia,pins = "cam_i2c_scl_pbb1",
						"cam_i2c_sda_pbb2";
				nvidia,function = "i2c3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,open-drain = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,lock = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			ddc-i2c {
				nvidia,pins = "ddc_scl_pv4",
						"ddc_sda_pv5";
				nvidia,function = "i2c4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,lock = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			pwr-i2c {
				nvidia,pins = "pwr_i2c_scl_pz6",
						"pwr_i2c_sda_pz7";
				nvidia,function = "i2cpwr";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,open-drain = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,lock = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* SPI pinmux */
			spi1-out {
				nvidia,pins = "ulpi_clk_py0",
						"ulpi_nxt_py2",
						"ulpi_stp_py3";
				nvidia,function = "spi1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			spi1-in {
				nvidia,pins = "ulpi_dir_py1";
				nvidia,function = "spi1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			spi2 {
				nvidia,pins = "ulpi_data4_po5",
						"ulpi_data7_po0";
				nvidia,function = "spi2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			spi4-out {
				nvidia,pins = "gmi_ad6_pg6",
						"gmi_wr_n_pi0";
				nvidia,function = "spi4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			spi4-in {
				nvidia,pins = "gmi_ad5_pg5",
						"gmi_ad7_pg7";
				nvidia,function = "spi4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			/* GPIO keys pinmux */
			hall-switch {
				nvidia,pins = "ulpi_data4_po5";
				nvidia,function = "spi2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			lineout-switch {
				nvidia,pins = "gpio_x5_aud_px5";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			power-key {
				nvidia,pins = "kb_col0_pq0";
				nvidia,function = "kbc";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			volume-keys {
				nvidia,pins = "kb_row1_pr1",
						"kb_row2_pr2";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			/* Sensors pinmux */
			nct-irq {
				nvidia,pins = "ulpi_data3_po4";
				nvidia,function = "ulpi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			mpu-irq {
				nvidia,pins = "kb_row3_pr3";
				nvidia,function = "rsvd3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_DOWN>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			/* HDMI pinmux */
			hdmi-hpd {
				nvidia,pins = "hdmi_int_pn7";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_DOWN>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			hdmi-en {
				nvidia,pins = "dap3_dout_pp2";
				nvidia,function = "i2s2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			hdmi-cec {
				nvidia,pins = "hdmi_cec_pee3";
				nvidia,function = "cec";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			/* LED pinmux */
			backlight-pwm {
				nvidia,pins = "gmi_ad9_ph1";
				nvidia,function = "pwm1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			backlight-en {
				nvidia,pins = "gmi_ad10_ph2";
				nvidia,function = "gmi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* Touchscreen pinmux */
			touch-irq {
				nvidia,pins = "gmi_cs4_n_pk2";
				nvidia,function = "gmi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			touch-rst {
				nvidia,pins = "gmi_cs3_n_pk4";
				nvidia,function = "gmi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			touch-pwr {
				nvidia,pins = "gmi_ad8_ph0";
				nvidia,function = "gmi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			touch-vio {
				nvidia,pins = "gmi_ad12_ph4";
				nvidia,function = "rsvd4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* AUDIO pinmux */
			audio-ldo1 {
				nvidia,pins = "sdmmc1_wp_n_pv3";
				nvidia,function = "sdmmc1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			hp-detect {
				nvidia,pins = "kb_row7_pr7";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			dap-i2s0-in {
				nvidia,pins = "dap1_din_pn1";
				nvidia,function = "i2s0";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			dap-i2s0-out {
				nvidia,pins = "dap1_dout_pn2",
						"dap1_fs_pn0",
						"dap1_sclk_pn3";
				nvidia,function = "i2s0";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			dap-i2s1-in {
				nvidia,pins = "dap2_din_pa4";
				nvidia,function = "i2s1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			dap-i2s1-out {
				nvidia,pins = "dap2_dout_pa5",
						"dap2_fs_pa2",
						"dap2_sclk_pa3";
				nvidia,function = "i2s1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			dap-i2s2-in {
				nvidia,pins = "dap3_fs_pp0",
						"dap3_sclk_pp3";
				nvidia,function = "i2s2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			dap-i2s2-out {
				nvidia,pins = "dap3_din_pp1";
				nvidia,function = "i2s2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			spdif-in {
				nvidia,pins = "spdif_in_pk6";
				nvidia,function = "rsvd3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			spdif-out {
				nvidia,pins = "spdif_out_pk5";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_DOWN>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* AsusEC pinmux */
			ec-irq {
				nvidia,pins = "kb_col5_pq5";
				nvidia,function = "kbc";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			ec-req {
				nvidia,pins = "kb_col2_pq2";
				nvidia,function = "kbc";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			hotplug-i2c {
				nvidia,pins = "ulpi_data7_po0";
				nvidia,function = "spi2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			ps2-irq {
				nvidia,pins = "gpio_w2_aud_pw2";
				nvidia,function = "spi6";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			kbd-irq {
				nvidia,pins = "gmi_cs0_n_pj0";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			dvfs-pin {
				nvidia,pins = "dvfs_pwm_px0",
						"dvfs_clk_px2";
				nvidia,function = "cldvfs";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* Core pinmux */
			clk-32k-out {
				nvidia,pins = "clk_32k_out_pa0";
				nvidia,function = "soc";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			sys-clk-req {
				nvidia,pins = "sys_clk_req_pz5";
				nvidia,function = "sysclk";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			core-pwr-req {
				nvidia,pins = "core_pwr_req";
				nvidia,function = "pwron";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			cpu-pwr-req {
				nvidia,pins = "cpu_pwr_req";
				nvidia,function = "cpu";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			pwr-int-n {
				nvidia,pins = "pwr_int_n";
				nvidia,function = "pmi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			clk-32k-in {
				nvidia,pins = "clk_32k_in";
				nvidia,function = "clk";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			owr {
				nvidia,pins = "owr";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_DOWN>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			reset-out-n {
				nvidia,pins = "reset_out_n";
				nvidia,function = "reset_out_n";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* ULPI pinmux */
			ulpi-data0-6 {
				nvidia,pins = "ulpi_data0_po1",
						"ulpi_data6_po7";
				nvidia,function = "ulpi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			ulpi-data1-5 {
				nvidia,pins = "ulpi_data1_po2",
						"ulpi_data5_po6";
				nvidia,function = "ulpi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			ulpi-data2-3 {
				nvidia,pins = "ulpi_data2_po3",
						"ulpi_data3_po4";
				nvidia,function = "ulpi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			/* PORT V */
			pv0-gpio {
				nvidia,pins = "pv0";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			pv1-gpio {
				nvidia,pins = "pv1";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			/* PORT U */
			pu0-gpio {
				nvidia,pins = "pu0";
				nvidia,function = "rsvd3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			pu2-gpio {
				nvidia,pins = "pu2";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			/* PWM pinmux */
			pwm0 {
				nvidia,pins = "pu3";
				nvidia,function = "pwm0";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			pwm1 {
				nvidia,pins = "pu4";
				nvidia,function = "pwm1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* EXTPERIPH pinmux */
			clk1-out {
				nvidia,pins = "clk1_out_pw4";
				nvidia,function = "extperiph1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			clk2-out {
				nvidia,pins = "clk2_out_pw5";
				nvidia,function = "extperiph2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			clk3-out {
				nvidia,pins = "clk3_out_pee0";
				nvidia,function = "extperiph3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			clk1-req {
				nvidia,pins = "clk1_req_pee2";
				nvidia,function = "rsvd3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_DOWN>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* GMI pinmux */
			gmi-wp-n {
				nvidia,pins = "gmi_wp_n_pc7";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-adv {
				nvidia,pins = "gmi_adv_n_pk0";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-ad0-ad1 {
				nvidia,pins = "gmi_ad0_pg0",
						"gmi_ad1_pg1";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			gmi-ad2-ad3 {
				nvidia,pins = "gmi_ad2_pg2",
						"gmi_ad3_pg3";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-iordy {
				nvidia,pins = "gmi_iordy_pi5";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-a18 {
				nvidia,pins = "gmi_a18_pb1";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-wait {
				nvidia,pins = "gmi_wait_pi7";
				nvidia,function = "nand";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			gmi-cs6-n {
				nvidia,pins = "gmi_cs6_n_pi3";
				nvidia,function = "nand";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_DOWN>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			gmi-cs7-n {
				nvidia,pins = "gmi_cs7_n_pi6";
				nvidia,function = "nand";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-dqs-p {
				nvidia,pins = "gmi_dqs_p_pj3";
				nvidia,function = "nand";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-cs2-ad {
				nvidia,pins = "gmi_cs2_n_pk3",
						"gmi_ad14_ph6",
						"gmi_ad15_ph7";
				nvidia,function = "gmi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-cs4-clk {
				nvidia,pins = "gmi_cs4_n_pk2",
						"gmi_clk_lb";
				nvidia,function = "gmi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-ad11 {
				nvidia,pins = "gmi_ad11_ph3";
				nvidia,function = "gmi";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			gmi-cs1-oe {
				nvidia,pins = "gmi_cs1_n_pj2",
						"gmi_oe_n_pi1";
				nvidia,function = "soc";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-ad4 {
				nvidia,pins = "gmi_ad4_pg4";
				nvidia,function = "rsvd4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-ad13 {
				nvidia,pins = "gmi_ad13_ph5";
				nvidia,function = "rsvd4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gmi-rst-n {
				nvidia,pins = "gmi_rst_n_pi4";
				nvidia,function = "rsvd4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* PORT CC */
			pcc-gpio {
				nvidia,pins = "pcc1", "pcc2";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_DOWN>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			/* PORT BB */
			pbb3-gpio {
				nvidia,pins = "pbb3";
				nvidia,function = "rsvd4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			pbb4-5-6-gpio {
				nvidia,pins = "pbb4", "pbb5", "pbb6";
				nvidia,function = "rsvd4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			pbb7-gpio {
				nvidia,pins = "pbb7";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* KBC pinmux */
			kb-r0-c1 {
				nvidia,pins = "kb_row0_pr0",
						"kb_col1_pq1";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			kb-row4 {
				nvidia,pins = "kb_row4_pr4";
				nvidia,function = "kbc";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			kb-row5 {
				nvidia,pins = "kb_row5_pr5";
				nvidia,function = "kbc";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			kb-row6 {
				nvidia,pins = "kb_row6_pr6";
				nvidia,function = "kbc";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_DOWN>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			kb-r8-c3 {
				nvidia,pins = "kb_row8_ps0",
						"kb_col3_pq3";
				nvidia,function = "kbc";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			/* VI pinmux */
			cam-mclk {
				nvidia,pins = "cam_mclk_pcc0",
						"pbb0";
				nvidia,function = "vi_alt3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* AUD pinmux */
			gpio-x4-aud {
				nvidia,pins = "gpio_x4_aud_px4";
				nvidia,function = "rsvd1";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_NONE>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};
			gpio-x1-aud {
				nvidia,pins = "gpio_x1_aud_px1";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gpio-x3-aud {
				nvidia,pins = "gpio_x3_aud_px3";
				nvidia,function = "rsvd3";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};
			gpio-x6-aud {
				nvidia,pins = "gpio_x6_aud_px6";
				nvidia,function = "rsvd4";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_UP>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
			};

			usb-vbus {
				nvidia,pins = "usb_vbus_en0_pn4",
						"usb_vbus_en1_pn5";
				nvidia,function = "rsvd2";
				nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_DOWN>;
				nvidia,tristate = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,enable-input = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
			};

			/* GPIO power/drive control */
			drive-sdio1 {
				nvidia,pins = "drive_sdio1";
				nvidia,high-speed-mode = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,schmitt = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,pull-down-strength = <36>;
				nvidia,pull-up-strength = <20>;
				nvidia,slew-rate-rising = <TEGRA_PIN_SLEW_RATE_SLOW>;
				nvidia,slew-rate-falling = <TEGRA_PIN_SLEW_RATE_SLOW>;
			};
			drive-sdio3 {
				nvidia,pins = "drive_sdio3";
				nvidia,high-speed-mode = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,schmitt = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,pull-down-strength = <22>;
				nvidia,pull-up-strength = <36>;
				nvidia,slew-rate-rising = <TEGRA_PIN_SLEW_RATE_FASTEST>;
				nvidia,slew-rate-falling = <TEGRA_PIN_SLEW_RATE_FASTEST>;
			};
			drive-gma {
				nvidia,pins = "drive_gma";
				nvidia,high-speed-mode = <TEGRA_PIN_ENABLE>;
				nvidia,schmitt = <TEGRA_PIN_DISABLE>;
				nvidia,pull-down-strength = <2>;
				nvidia,pull-up-strength = <2>;
				nvidia,slew-rate-rising = <TEGRA_PIN_SLEW_RATE_FASTEST>;
				nvidia,slew-rate-falling = <TEGRA_PIN_SLEW_RATE_FASTEST>;
			};
		};
	};

	uartd: serial@70006300 {
		status = "okay";
	};

	pwm: pwm@7000a000 {
		status = "okay";
	};

	pwr_i2c: i2c@7000d000 {
		status = "okay";
		clock-frequency = <400000>;

		/* Texas Instruments TPS65913 PMIC */
		pmic: tps65913@58 {
			compatible = "ti,tps65913";
			reg = <0x58>;

			interrupts = <GIC_SPI 86 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			#interrupt-cells = <2>;
			interrupt-controller;

			ti,system-power-controller;

			palmas_gpio: gpio {
				compatible = "ti,palmas-gpio";
				gpio-controller;
				#gpio-cells = <2>;
			};

			pinmux {
				compatible = "ti,tps65913-pinctrl";
				ti,palmas-enable-dvfs1;

				pinctrl-names = "default";
				pinctrl-0 = <&palmas_default>;

				palmas_default: pinmux {
					pin_gpio4 {
						pins = "gpio4";
						function = "gpio";
					};
				};
			};

			pmic {
				compatible = "ti,tps65913-pmic";

				regulators {
					vdd_1v8_vio: smps8 {
						regulator-name = "vdd_1v8_gen";
						regulator-min-microvolt = <1800000>;
						regulator-max-microvolt = <1800000>;
						regulator-always-on;
						regulator-boot-on;
					};

					vcore_emmc: smps9 {
						regulator-name = "vdd_sdmmc";
						regulator-min-microvolt = <2900000>;
						regulator-max-microvolt = <2900000>;
						regulator-always-on;
						regulator-boot-on;
					};

					avdd_dsi_csi: ldo2 {
						regulator-name = "avdd_dsi_csi";
						regulator-min-microvolt = <1200000>;
						regulator-max-microvolt = <1200000>;
						regulator-boot-on;
					};

					vddio_usd: ldo9 {
						regulator-name = "vddio_sdmmc";
						regulator-min-microvolt = <2900000>;
						regulator-max-microvolt = <2900000>;
						regulator-always-on;
						regulator-boot-on;
					};

					avdd_usb: ldousb {
						regulator-name = "vdd_usb";
						regulator-min-microvolt = <3300000>;
						regulator-max-microvolt = <3300000>;
						regulator-always-on;
						regulator-boot-on;
					};
				};
			};
		};
	};

	sdmmc3: sdhci@78000400 {
		status = "okay";
		bus-width = <4>;

		cd-gpios = <&gpio TEGRA_GPIO(V, 2) GPIO_ACTIVE_LOW>;
		power-gpios = <&gpio TEGRA_GPIO(K, 1) GPIO_ACTIVE_HIGH>;

		nvidia,default-tap = <0x3>;
		nvidia,default-trim = <0x3>;

		vmmc-supply = <&vcore_emmc>;
		vqmmc-supply = <&vddio_usd>;
	};

	sdmmc4: sdhci@78000600 {
		status = "okay";
		bus-width = <8>;
		non-removable;

		vmmc-supply = <&vcore_emmc>;
		vqmmc-supply = <&vdd_1v8_vio>;
	};

	/* USB via ASUS connector */
	usb1: usb@7d000000 {
		status = "okay";
		dr_mode = "otg";
	};

	/* Dock's USB port */
	usb3: usb@7d008000 {
		status = "okay";
	};

	backlight: backlight {
		compatible = "pwm-backlight";

		enable-gpios = <&gpio TEGRA_GPIO(H, 2) GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		pwms = <&pwm 1 1000000>;

		brightness-levels = <1 35 70 105 140 175 210 255>;
		default-brightness-level = <5>;
	};

	clk32k_in: clock-32k {
		compatible = "fixed-clock";
		#clock-cells = <0>;
		clock-frequency = <32768>;
		clock-output-names = "ref-oscillator";
	};

	extcon-keys {
		compatible = "gpio-keys";

		switch-hall-sensor {
			label = "Hall Sensor";
			gpios = <&gpio TEGRA_GPIO(O, 5) GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <SW_LID>;
		};
	};

	gpio-keys {
		compatible = "gpio-keys";

		key-power {
			label = "Power";
			gpios = <&gpio TEGRA_GPIO(Q, 0) GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_ENTER>;
		};

		key-volume-down {
			label = "Volume Down";
			gpios = <&gpio TEGRA_GPIO(R, 1) GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_DOWN>;
		};

		key-volume-up {
			label = "Volume Up";
			gpios = <&gpio TEGRA_GPIO(R, 2) GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_UP>;
		};
	};

	dvdd_1v8_lcd: regulator-lcdvio {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "dvdd_lcd";
		regulator-min-microvolt = <1800000>;
		regulator-max-microvolt = <1800000>;
		gpio = <&palmas_gpio 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		enable-active-high;
	};
};
