// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
 * (C) Copyright 2024 - Analog Devices, Inc.
 */

/dts-v1/;

#include "sc5xx.dtsi"

/ {
	gic: interrupt-controller@31200000 {
		compatible = "arm,gic-v3";
		#interrupt-cells = <3>;
		interrupt-controller;
		reg = <0x31200000 0x40000>, /* GIC Dist */
		      <0x31240000 0x40000>; /* GICR */
	};
};

&clk {
	compatible = "adi,sc598-clocks";
	reg = <0x3108d000 0x1000>,
	      <0x3108e000 0x1000>,
	      <0x3108f000 0x1000>,
	      <0x310a9000 0x1000>;
	reg-names = "cgu0", "cgu1", "cdu", "pll3";
};

&timer0 {
	clocks = <&clk ADSP_SC598_CLK_CGU0_SCLK0>;
};
