// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ OR MIT
//
// Copyright 2016 Freescale Semiconductor, Inc.

/dts-v1/;

#include "imx6qp.dtsi"
#include "imx6qdl-sabresd.dtsi"

/ {
	model = "Freescale i.MX6 Quad Plus SABRE Smart Device Board";
	compatible = "fsl,imx6qp-sabresd", "fsl,imx6qp";
};

&reg_arm {
	vin-supply = <&sw2_reg>;
};

&iomuxc {
	imx6qdl-sabresd {
		pinctrl_usdhc2: usdhc2grp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_SD2_CMD__SD2_CMD		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_CLK__SD2_CLK		0x10071
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT0__SD2_DATA0		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT1__SD2_DATA1		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT2__SD2_DATA2		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD2_DAT3__SD2_DATA3		0x17059
				MX6QDL_PAD_NANDF_D4__SD2_DATA4		0x17059
				MX6QDL_PAD_NANDF_D5__SD2_DATA5		0x17059
				MX6QDL_PAD_NANDF_D6__SD2_DATA6		0x17059
				MX6QDL_PAD_NANDF_D7__SD2_DATA7		0x17059
			>;
		};

		pinctrl_usdhc3: usdhc3grp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_SD3_CMD__SD3_CMD		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_CLK__SD3_CLK		0x10071
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT0__SD3_DATA0		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT1__SD3_DATA1		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT2__SD3_DATA2		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT3__SD3_DATA3		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT4__SD3_DATA4		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT5__SD3_DATA5		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT6__SD3_DATA6		0x17059
				MX6QDL_PAD_SD3_DAT7__SD3_DATA7		0x17059
			>;
		};
	};
};

&vgen3_reg {
	regulator-always-on;
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&sata {
	status = "okay";
};
