/*
 * sama5d3dm.dtsi - Device Tree file for SAMA5 display module
 *
 *  Copyright (C) 2013 Atmel,
 *                2013 Ludovic Desroches <ludovic.desroches@atmel.com>
 *
 * Licensed under GPLv2 or later.
 */

/ {
	ahb {
		apb {
			hlcdc: hlcdc@f0030000 {
				atmel,vl-bpix = <4>;
				atmel,output-mode = <24>;
				atmel,guard-time = <1>;
				pinctrl-names = "default";
				pinctrl-0 = <&pinctrl_lcd_base &pinctrl_lcd_pwm &pinctrl_lcd_rgb888_alt>;
				status = "okay";
				bootph-all;

				display-timings {
					bootph-all;
					800x480 {
						clock-frequency = <24000000>;
						hactive = <800>;
						vactive = <480>;
						hsync-len = <5>;
						hfront-porch = <64>;
						hback-porch = <64>;
						vfront-porch = <22>;
						vback-porch = <21>;
						vsync-len = <5>;
						bootph-all;
					};
				};
			};

			i2c1: i2c@f0018000 {
				qt1070: keyboard@1b {
					compatible = "qt1070";
					reg = <0x1b>;
					interrupt-parent = <&pioE>;
					interrupts = <31 0x0>;
					pinctrl-names = "default";
					pinctrl-0 = <&pinctrl_qt1070_irq>;
					wakeup-source;
				};
			};

			adc0: adc@f8018000 {
				atmel,adc-ts-wires = <4>;
				atmel,adc-ts-pressure-threshold = <10000>;
				status = "okay";
			};

			pinctrl@fffff200 {
				board {
					pinctrl_qt1070_irq: qt1070_irq {
						atmel,pins =
							<AT91_PIOE 31 AT91_PERIPH_GPIO AT91_PINCTRL_PULL_UP_DEGLITCH>; /* PE31 GPIO with pull up deglith */
					};
				};
			};
		};
	};
};
