sources {
	u_boot_spl="spl/u-boot-spl.bin";
	u_boot="u-boot.bin";
}

section (0) {
	load u_boot_spl > 0x0000;
	load ivt (entry = 0x0014) > 0x8000;
	hab call 0x8000;

	load u_boot > 0x40000100;
	load ivt (entry = 0x40000100) > 0x8000;
	hab call 0x8000;
}
