// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
// Copyright (C) 2017 Icenowy Zheng <icenowy@aosc.io>

/dts-v1/;
#include "sun50i-h5.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>

/ {
	model = "FriendlyARM NanoPi NEO 2";
	compatible = "friendlyarm,nanopi-neo2", "allwinner,sun50i-h5";

	aliases {
		ethernet0 = &emac;
		serial0 = &uart0;
	};

	chosen {
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led-0 {
			label = "nanopi:green:pwr";
			gpios = <&r_pio 0 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "on";
		};

		led-1 {
			label = "nanopi:blue:status";
			gpios = <&pio 0 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	reg_gmac_3v3: gmac-3v3 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "gmac-3v3";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		startup-delay-us = <100000>;
		enable-active-high;
		gpio = <&pio 3 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};

	reg_vcc3v3: vcc3v3 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "vcc3v3";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
	};

	reg_usb0_vbus: usb0-vbus {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "usb0-vbus";
		regulator-min-microvolt = <5000000>;
		regulator-max-microvolt = <5000000>;
		enable-active-high;
		gpio = <&r_pio 0 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* PL2 */
		status = "okay";
	};
};

&ehci0 {
	status = "okay";
};

&ehci3 {
	status = "okay";
};

&emac {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&emac_rgmii_pins>;
	phy-supply = <&reg_gmac_3v3>;
	phy-handle = <&ext_rgmii_phy>;
	phy-mode = "rgmii-id";
	status = "okay";
};

&external_mdio {
	ext_rgmii_phy: ethernet-phy@7 {
		compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		reg = <7>;
	};
};

&mmc0 {
	vmmc-supply = <&reg_vcc3v3>;
	disable-wp;
	bus-width = <4>;
	cd-gpios = <&pio 5 6 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PF6 */
	status = "okay";
};

&ohci0 {
	status = "okay";
};

&ohci3 {
	status = "okay";
};

&uart0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&uart0_pa_pins>;
	status = "okay";
};

&usb_otg {
	dr_mode = "otg";
	status = "okay";
};

&usbphy {
	/* USB Type-A port's VBUS is always on */
	usb0_id_det-gpios = <&pio 6 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* PG12 */
	usb0_vbus-supply = <&reg_usb0_vbus>;
	status = "okay";
};
