// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
 * Copyright (C) 2017 Texas Instruments Incorporated - https://www.ti.com/
 */

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/interrupt-controller/irq.h>
#include "am57xx-idk-common.dtsi"

/ {
	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x80000000 0x0 0x80000000>;
	};

	status-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		cpu0-led {
			label = "status0:red:cpu0";
			gpios = <&gpio4 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "off";
			linux,default-trigger = "cpu0";
		};

		usr0-led {
			label = "status0:green:usr";
			gpios = <&gpio3 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "off";
		};

		heartbeat-led {
			label = "status0:blue:heartbeat";
			gpios = <&gpio3 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "off";
			linux,default-trigger = "heartbeat";
		};

		cpu1-led {
			label = "status1:red:cpu1";
			gpios = <&gpio3 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "off";
			linux,default-trigger = "cpu1";
		};

		usr1-led {
			label = "status1:green:usr";
			gpios = <&gpio7 23 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "off";
		};

		mmc0-led {
			label = "status1:blue:mmc0";
			gpios = <&gpio7 22 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "off";
			linux,default-trigger = "mmc0";
		};
	};
};

&omap_dwc3_2 {
	extcon = <&extcon_usb2>;
};

&extcon_usb2 {
	id-gpio = <&gpio3 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	vbus-gpio = <&gpio3 26 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};

&sn65hvs882 {
	load-gpios = <&gpio3 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};

&pcie1_rc {
	status = "okay";
	gpios = <&gpio3 23 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};

&pcie1_ep {
	gpios = <&gpio3 23 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};

&mailbox5 {
	status = "okay";
	mbox_ipu1_ipc3x: mbox-ipu1-ipc3x {
		status = "okay";
	};
	mbox_dsp1_ipc3x: mbox-dsp1-ipc3x {
		status = "okay";
	};
};

&mailbox6 {
	status = "okay";
	mbox_ipu2_ipc3x: mbox-ipu2-ipc3x {
		status = "okay";
	};
	mbox_dsp2_ipc3x: mbox-dsp2-ipc3x {
		status = "okay";
	};
};
