// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
 * MMC IOdelay values for TI's DRA7xx SoCs.
 * Copyright (C) 2018 Texas Instruments
 * Author: Faiz Abbas <faiz_abbas@ti.com>
 */

&dra7_pmx_core {
	mmc1_pins_default_no_clk_pu: mmc1_pins_default_no_clk_pu {
		pinctrl-single,pins = <
			DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3754, PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE0) /* mmc1_clk.clk */
			DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3758, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* mmc1_cmd.cmd */
			DRA7XX_CORE_IOPAD(0x375c, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* mmc1_dat0.dat0 */
			DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3760, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* mmc1_dat1.dat1 */
			DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3764, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* mmc1_dat2.dat2 */
			DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3768, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* mmc1_dat3.dat3 */
		>;
	};
};
