// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/dts-v1/;

#include "armada-385-atl-x530.dtsi"
#include "armada-385-atl-x530-u-boot.dtsi"

/ {
	model = "Allied Telesis x530";
	compatible = "alliedtelesis,x530", "marvell,armada385", "marvell,armada380";

	nand-protect {
		compatible = "atl,nand-protect";
		protect-gpio = <&gpio1 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};

	usb-enable {
		compatible = "atl,usb-enable";
		enable-gpio = <&gpio0 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};

	boot-board {
		compatible = "atl,boot-board";
		present-gpio = <&gpio0 24 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		override-gpio = <&gpio1 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};

	phy-reset {
		compatible = "atl,phy-reset";
		reset-gpio = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>,
			     <&gpio1 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};

	led-enable {
		compatible = "atl,led-enable";
		enable-gpio = <&gpio1 17 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};

	led_7seg {
		compatible = "atl,of-led-7seg";
		segment-gpios = <
			&led_7seg_gpio 0 0
			&led_7seg_gpio 1 0
			&led_7seg_gpio 2 0
			&led_7seg_gpio 3 0
			&led_7seg_gpio 4 0
			&led_7seg_gpio 5 0
			&led_7seg_gpio 6 0
			&led_7seg_gpio 7 0>;
	};
};
