// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
//
// Copyright 2012 Freescale Semiconductor, Inc.

/dts-v1/;
#include "imx23.dtsi"

/ {
	model = "Freescale i.MX23 Evaluation Kit";
	compatible = "fsl,imx23-evk", "fsl,imx23";

	memory@40000000 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x40000000 0x08000000>;
	};

	reg_vddio_sd0: regulator-vddio-sd0 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "vddio-sd0";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		gpio = <&gpio1 29 0>;
	};

	reg_lcd_3v3: regulator-lcd-3v3 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "lcd-3v3";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		gpio = <&gpio1 18 0>;
		enable-active-high;
	};

	reg_lcd_5v: regulator-lcd-5v {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "lcd-5v";
		regulator-min-microvolt = <5000000>;
		regulator-max-microvolt = <5000000>;
	};

	panel {
		compatible = "sii,43wvf1g";
		backlight = <&backlight_display>;
		dvdd-supply = <&reg_lcd_3v3>;
		avdd-supply = <&reg_lcd_5v>;

		port {
			panel_in: endpoint {
				remote-endpoint = <&display_out>;
			};
		};
	};

	apb@80000000 {
		apbh@80000000 {
			nand-controller@8000c000 {
				pinctrl-names = "default";
				pinctrl-0 = <&gpmi_pins_a &gpmi_pins_fixup>;
				status = "okay";
			};

			ssp0: spi@80010000 {
				compatible = "fsl,imx23-mmc";
				pinctrl-names = "default";
				pinctrl-0 = <&mmc0_4bit_pins_a &mmc0_pins_fixup>;
				bus-width = <4>;
				wp-gpios = <&gpio1 30 0>;
				vmmc-supply = <&reg_vddio_sd0>;
				status = "okay";
			};

			pinctrl@80018000 {
				pinctrl-names = "default";
				pinctrl-0 = <&hog_pins_a>;

				hog_pins_a: hog@0 {
					reg = <0>;
					fsl,pinmux-ids = <
						MX23_PAD_LCD_RESET__GPIO_1_18
						MX23_PAD_PWM3__GPIO_1_29
						MX23_PAD_PWM4__GPIO_1_30
					>;
					fsl,drive-strength = <MXS_DRIVE_4mA>;
					fsl,voltage = <MXS_VOLTAGE_HIGH>;
					fsl,pull-up = <MXS_PULL_DISABLE>;
				};
			};

			lcdif@80030000 {
				pinctrl-names = "default";
				pinctrl-0 = <&lcdif_24bit_pins_a>;
				status = "okay";

				port {
					display_out: endpoint {
						remote-endpoint = <&panel_in>;
					};
				};
			};
		};

		apbx@80040000 {
			lradc@80050000 {
				status = "okay";
				fsl,lradc-touchscreen-wires = <4>;
			};

			pwm: pwm@80064000 {
				pinctrl-names = "default";
				pinctrl-0 = <&pwm2_pins_a>;
				status = "okay";
			};

			auart0: serial@8006c000 {
				pinctrl-names = "default";
				pinctrl-0 = <&auart0_pins_a>;
				status = "okay";
			};

			duart: serial@80070000 {
				pinctrl-names = "default";
				pinctrl-0 = <&duart_pins_a>;
				status = "okay";
			};

			usbphy0: usbphy@8007c000 {
				status = "okay";
			};
		};
	};

	ahb@80080000 {
		usb0: usb@80080000 {
			status = "okay";
		};
	};

	backlight_display: backlight {
		compatible = "pwm-backlight";
		pwms = <&pwm 2 5000000>;
		brightness-levels = <0 4 8 16 32 64 128 255>;
		default-brightness-level = <6>;
	};
};
