// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
 * Copyright 2022 Gateworks Corporation
 */

#include "imx8mm-venice-u-boot.dtsi"

&gpio1 {
	rs422en {
		gpio-hog;
		output-high;
		gpios = <10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		line-name = "rs422_en#";
	};

	rs485en {
		gpio-hog;
		output-high;
		gpios = <11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		line-name = "rs485_en#";
	};

	rs232en {
		gpio-hog;
		output-low;
		gpios = <12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		line-name = "rs232_en#";
	};
};

&gpio2 {
	dig2in {
		gpio-hog;
		input;
		gpios = <0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		line-name = "dig2_in";
	};

	dig2out {
		gpio-hog;
		output-high;
		gpios = <1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		line-name = "dig2_out#";
	};

	dig2ctl {
		gpio-hog;
		output-low;
		gpios = <2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		line-name = "dig2_ctl";
	};

	dig1ctl {
		gpio-hog;
		output-low;
		gpios = <6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		line-name = "dig1_ctl";
	};

	dig1out {
		gpio-hog;
		output-high;
		gpios = <8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		line-name = "dig1_out#";
	};

	dig1in {
		gpio-hog;
		input;
		gpios = <9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		line-name = "dig1_in";
	};
};

&gpio5 {
	sim1det {
		gpio-hog;
		input;
		gpios = <7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		line-name = "sim1_det#";
	};

	sim2det {
		gpio-hog;
		input;
		gpios = <8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		line-name = "sim2_det#";
	};

	sim2sel {
		gpio-hog;
		output-low;
		gpios = <9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		line-name = "sim2_sel";
	};

	pci_wdis {
		gpio-hog;
		output-high;
		gpios = <12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		line-name = "pci_wdis#";
	};
};

&fec1 {
	phy-reset-gpios = <&gpio4 25 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	phy-reset-duration = <1>;
	phy-reset-post-delay = <300>;
};

&pinctrl_fec1 {
	bootph-pre-ram;
};

&{/soc@0/bus@30800000/i2c@30a30000/pmic@4b} {
	bootph-pre-ram;
};

&{/soc@0/bus@30800000/i2c@30a30000/pmic@4b/regulators} {
	bootph-pre-ram;
};

&pinctrl_pmic {
	bootph-pre-ram;
};
