// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
 * Copyright (C) 2019 Marvell International Ltd.
 */

#include "cn9130-crb.dtsi"

/ {
	model = "CN9130-CRB-B";
	compatible = "marvell,cn9130-crb-B",
		"marvell,cn9130",
		"marvell,armada-ap806-quad",
		"marvell,armada-ap806";
};

&cp0_comphy {
	phy0 {
		phy-type = <COMPHY_TYPE_PEX0>;
	};

	phy1 {
		phy-type = <COMPHY_TYPE_USB3_HOST0>;
	};

	phy2 {
		phy-type = <COMPHY_TYPE_SATA0>;
	};

	phy3 {
		phy-type = <COMPHY_TYPE_USB3_HOST1>;
	};

	phy4 {
		phy-type = <COMPHY_TYPE_SFI0>;
		phy-speed = <COMPHY_SPEED_10_3125G>;
	};

	phy5 {
		phy-type = <COMPHY_TYPE_SGMII2>;
		phy-speed = <COMPHY_SPEED_3_125G>;
	};
};

&cp0_sata0 {
	status = "okay";
};

&cp0_pcie0 {
	num-lanes = <1>;
		/* non-prefetchable memory */
	ranges =<0x82000000 0 0xc0000000 0 0xc0000000 0 0x2000000>;
	status = "disabled";
};

&cp0_usb3_0 {
	status = "okay";
};

&cp0_usb3_1 {
	status = "okay";
};
