// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
 * Device Tree Source extras for U-Boot for the ULCB board
 *
 * Copyright (C) 2018 Marek Vasut <marek.vasut@gmail.com>
 */

#include "r8a77960-u-boot.dtsi"

/ {
	cpld {
		compatible = "renesas,ulcb-cpld";
		status = "okay";
		gpio-sck = <&gpio6 8 0>;
		gpio-mosi = <&gpio6 7 0>;
		gpio-miso = <&gpio6 10 0>;
		gpio-sstbz = <&gpio2 3 0>;
	};

	sysinfo {
		compatible = "renesas,rcar-sysinfo";
		i2c-eeprom = <&{i2c_dvfs/eeprom@50}>;
		bootph-all;
	};
};

&i2c_dvfs {
	bootph-all;

	eeprom@50 {
		bootph-all;
	};
};

&rpc {
	reg = <0 0xee200000 0 0x100>, <0 0x08000000 0 0x04000000>;
	status = "disabled";
};

&sdhi0 {
	sd-uhs-sdr12;
	sd-uhs-sdr25;
	sd-uhs-sdr104;
	max-frequency = <208000000>;
};

&sdhi2 {
	mmc-ddr-1_8v;
	mmc-hs200-1_8v;
	mmc-hs400-1_8v;
	max-frequency = <200000000>;
};

&vcc_sdhi0 {
	u-boot,off-on-delay-us = <20000>;
};
