// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
 * Copyright 2013 Sascha Hauer, Pengutronix
 *
 * Copyright 2013-2021 TQ-Systems GmbH
 * Author: Markus Niebel <Markus.Niebel@tq-group.com>
 */

&fec {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_enet>;
};

&i2c1 {
	clock-frequency = <100000>;
	pinctrl-names = "default", "gpio";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c1>;
	pinctrl-1 = <&pinctrl_i2c1_recovery>;
	scl-gpios = <&gpio5 27 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
	sda-gpios = <&gpio5 26 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
	status = "okay";
};

&i2c3 {
	lm75: temperature-sensor@49 {
		compatible = "national,lm75";
		reg = <0x49>;
	};

	m24c64_57: eeprom@57 {
		compatible = "atmel,24c64";
		reg = <0x57>;
		pagesize = <32>;
	};

	rtc0: rtc@68 {
		compatible = "dallas,ds1339";
		reg = <0x68>;
	};
};

&iomuxc {
	pinctrl_i2c1: i2c1grp {
		fsl,pins = <
			MX6QDL_PAD_CSI0_DAT8__I2C1_SDA 0x4001b899
			MX6QDL_PAD_CSI0_DAT9__I2C1_SCL 0x4001b899
		>;
	};
};
