// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ OR X11
/*
 * NXP LX2162AQDS device tree source
 *
 * Copyright 2020-2021 NXP
 *
 */

/dts-v1/;

#include "fsl-lx2160a-qds.dtsi"

/ {
	model = "NXP Layerscape LX2162AQDS Board";
	compatible = "fsl,lx2162aqds", "fsl,lx2160a";

	aliases {
		spi1 = &dspi0;
		spi2 = &dspi1;
		spi3 = &dspi2;
	};
};

&usb1 {
	status = "disabled";
};

&pcie2 {
	status = "disabled";
};

&pcie5 {
	status = "disabled";
};

&pcie6 {
	status = "disabled";
};

&dspi0 {
	bus-num = <0>;
	status = "okay";

	dflash0: n25q128a {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spi-flash";
		spi-max-frequency = <3000000>;
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <0>;
	};
	dflash1: sst25wf040b {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spi-flash";
		spi-max-frequency = <3000000>;
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <1>;
	};
	dflash2: en25s64 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spi-flash";
		spi-max-frequency = <3000000>;
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <2>;
	};
};

&dspi1 {
	bus-num = <0>;
	status = "okay";

	dflash3: n25q128a {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spi-flash";
		spi-max-frequency = <3000000>;
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <0>;
	};
	dflash4: sst25wf040b {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spi-flash";
		spi-max-frequency = <3000000>;
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <1>;
	};
	dflash5: en25s64 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spi-flash";
		spi-max-frequency = <3000000>;
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <2>;
	};
};

&dspi2 {
	bus-num = <0>;
	status = "okay";

	dflash6: n25q128a {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spi-flash";
		spi-max-frequency = <3000000>;
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <0>;
	};
	dflash7: sst25wf040b {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spi-flash";
		spi-max-frequency = <3000000>;
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <1>;
	};
	dflash8: en25s64 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spi-flash";
		spi-max-frequency = <3000000>;
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <2>;
	};
};

&esdhc1 {
	mmc-hs200-1_8v;
	mmc-hs400-1_8v;
	bus-width = <8>;
};
