// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
 * Copyright 2022 Google LLC
 */
/dts-v1/;
#include "socfpga_arria10_mercury_aa1.dtsi"

/ {
	model = "Google Chameleon V3";
	compatible = "google,chameleon-v3",
		     "altr,socfpga-arria10", "altr,socfpga";

	aliases {
		serial0 = &uart0;
		i2c0 = &i2c0;
		i2c1 = &i2c1;
	};
};

&gmac0 {
	status = "okay";
};

&gpio0 {
	status = "okay";
};

&gpio1 {
	status = "okay";
};

&gpio2 {
	status = "okay";
};

&i2c0 {
	status = "okay";

	ssm2603: ssm2603@1a {
		compatible = "adi,ssm2603";
		reg = <0x1a>;
	};
};

&i2c1 {
	status = "okay";

	u80: u80@21 {
		compatible = "nxp,pca9535";
		reg = <0x21>;
		gpio-controller;
		#gpio-cells = <2>;

		gpio-line-names =
			"SOM_AUD_MUTE",
			"DP1_OUT_CEC_EN",
			"DP2_OUT_CEC_EN",
			"DP1_SOM_PS8469_CAD",
			"DPD_SOM_PS8469_CAD",
			"DP_OUT_PWR_EN",
			"STM32_RST_L",
			"STM32_BOOT0",

			"FPGA_PROT",
			"STM32_FPGA_COMM0",
			"TP119",
			"TP120",
			"TP121",
			"TP122",
			"TP123",
			"TP124";
	};
};

&mmc {
	status = "okay";
};

&uart0 {
	status = "okay";
};

&uart1 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";
	dr_mode = "host";
};
