CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX28=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x40002000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x400
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x4000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x40000
CONFIG_IMX_CONFIG=""
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx28-evk"
CONFIG_TARGET_MX28EVK=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x00001000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x42000000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="mmc dev ${mmcdev}; if mmc rescan; then if run loadbootscript; then run bootscript; else if run loadimage; then run mmcboot; else run netboot; fi; fi; else run netboot; fi"
CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV=y
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
# CONFIG_SPL_FRAMEWORK is not set
CONFIG_SPL_NO_BSS_LIMIT=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_NAND_TRIMFFS=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_GENERIC=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=gpmi-nand"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=gpmi-nand:3m(bootloader)ro,512k(environment),512k(redundant-environment),4m(kernel),512k(fdt),8m(ramdisk),-(filesystem)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_BOOTFILE=y
CONFIG_BOOTFILE="uImage"
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_NO_NET=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_MXS_GPIO=y
CONFIG_MMC_MXS=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_NAND_MXS=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_MXS=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_RTC_MXS=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="FSL"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
