#include <configs/am65x_evm_r5_defconfig>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_K3=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x57000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_SOC_K3_AM654=y
CONFIG_K3_EARLY_CONS=y
CONFIG_TARGET_AM654_R5_EVM=y
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x41c7effc
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="k3-am654-r5-base-board"
CONFIG_SPL_LOAD_FIT_ADDRESS=0x80080000
CONFIG_SPL_ENV_SUPPORT=y
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_SYSCON=y
CONFIG_SPL_SYSCON=y
CONFIG_SYS_DFU_DATA_BUF_SIZE=0x5000
CONFIG_SYS_DFU_MAX_FILE_SIZE=0x800000
CONFIG_MISC=y
CONFIG_PHY=y
CONFIG_SPL_PHY=y
CONFIG_OMAP_USB2_PHY=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3=y
CONFIG_USB_DWC3=y
CONFIG_USB_DWC3_GENERIC=y
CONFIG_SPL_USB_DWC3_GENERIC=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="Texas Instruments"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0451
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0x6162
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
CONFIG_SPL_DFU=y
CONFIG_MMC=n
CONFIG_SPL_DM_SPI=n
CONFIG_SPL_MMC=n
CONFIG_SPL_FS_FAT=n
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=n
CONFIG_SPL_SPI=n
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=n
CONFIG_SPL_DM_SPI_FLASH=n
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=n
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=n
CONFIG_CMD_MMC=n
CONFIG_ENV_OVERWRITE=n
CONFIG_ENV_IS_IN_FAT=n
CONFIG_DMA_CHANNELS=n
CONFIG_TI_K3_NAVSS_UDMA=n
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=n
CONFIG_MMC_HS200_SUPPORT=n
CONFIG_SPL_MMC_HS200_SUPPORT=n
CONFIG_MMC_SDHCI=n
CONFIG_SPL_MMC_SDHCI_ADMA=n
CONFIG_MMC_SDHCI_AM654=n
CONFIG_MTD=n
CONFIG_DM_SPI_FLASH=n
CONFIG_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=n
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=n
CONFIG_SOC_DEVICE=n
CONFIG_SOC_DEVICE_TI_K3=n
CONFIG_SOC_TI=n
CONFIG_SPI=n
CONFIG_DM_SPI=n
CONFIG_CADENCE_QSPI=n
