#include <configs/imx8m_data_modul.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_IMX8M=y
CONFIG_TARGET_IMX8MP_DATA_MODUL_EDM_SBC=y
CONFIG_CLK_IMX8MP=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-data-modul-edm-sbc"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="imx8mp-data-modul-edm-sbc.dtb"
CONFIG_DM_PMIC_PCA9450=y
CONFIG_DM_REGULATOR_PCA9450=y
CONFIG_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS_IMX=y
CONFIG_ENV_IS_NOWHERE=y
CONFIG_IMX8MP_HSIOMIX_BLKCTRL=y
CONFIG_IMX8M_DRAM_INLINE_ECC=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_BLINK=y
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_PHY_IMX8MQ_USB=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ90X1=y
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_BOOTROM_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x400
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x96fc00
CONFIG_SPL_CLK_IMX8MP=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x4c000000
CONFIG_SPL_DM_PMIC_PCA9450=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR_PCA9450=y
CONFIG_SPL_DM_SPI=y
CONFIG_SPL_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPL_GPIO_HOG=y
CONFIG_SPL_IMX_ROMAPI_LOADADDR=0x48000000
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x25000
CONFIG_SPL_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_STACK=0x96fc00
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x80000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x920000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x50000000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x18000
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x58000
CONFIG_USB_DWC3=y
CONFIG_USB_DWC3_GENERIC=y
CONFIG_USB_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_ASIX=y
CONFIG_USB_ETH_CDC=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3_OF_SIMPLE=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
