CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0xa00000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x4000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=20000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xC0000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x10000
# CONFIG_GE_RTC is not set
CONFIG_MX6QDL=y
CONFIG_TARGET_GE_B1X5V2=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx6dl-b1x5v2"
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_BOOTCOUNT_BOOTLIMIT=10
CONFIG_WATCHDOG_TIMEOUT_MSECS=30000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0x21ec000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=24000000
CONFIG_SPL_LIBDISK_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
CONFIG_SPL_PAYLOAD="u-boot.img"
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_SUPPORT_RAW_INITRD=y
CONFIG_BOOTDELAY=1
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="run tryboot;"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="imx6dl-b1x5v2.dtb"
CONFIG_SYS_PBSIZE=532
CONFIG_SYS_CONSOLE_OVERWRITE_ROUTINE=y
CONFIG_LOG_MAX_LEVEL=8
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=4
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x11400
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
CONFIG_CMD_GREPENV=y
CONFIG_CMD_MEMINFO=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_POWEROFF=y
CONFIG_CMD_SPI=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_SDP=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_DNS=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_SNTP=y
CONFIG_CMD_BMP=y
CONFIG_CMD_BOOTCOUNT=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_PMIC=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_GENERIC=y
CONFIG_CMD_LOG=y
# CONFIG_SPL_DOS_PARTITION is not set
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT=y
CONFIG_DM_BOOTCOUNT=y
CONFIG_DM_BOOTCOUNT_SPI_FLASH=y
CONFIG_BOOTCOUNT_ALTBOOTCMD="setenv mmcpart 1; run hasfirstboot || setenv mmcpart 2; run hasfirstboot || setenv mmcpart 0; if test ${mmcpart} != 0; then setenv bootcause REVERT; run swappartitions loadimage doboot; fi; run failbootcmd"
CONFIG_DM_PCA953X=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_I2C_MUX=y
CONFIG_I2C_MUX_GPIO=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_SST=y
CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_ATHEROS=y
CONFIG_DM_MDIO=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_DM_PMIC_PFUZE100=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_PWM=y
CONFIG_PWM_IMX=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_M41T62=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_MXC_SPI=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_CMD_POWEROFF=y
CONFIG_POWEROFF_GPIO=y
CONFIG_SPL_POWEROFF_GPIO=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_SPL_USB_HOST=y
CONFIG_USB_MAX_CONTROLLER_COUNT=2
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_KEYBOARD=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="Congatec"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
CONFIG_SPL_USB_SDP_SUPPORT=y
CONFIG_VIDEO=y
CONFIG_VIDEO_IPUV3=y
CONFIG_IMX_VIDEO_SKIP=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
CONFIG_BCH=y
