#include <configs/imx8m_data_modul.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_IMX8M=y
CONFIG_TARGET_IMX8MM_DATA_MODUL_EDM_SBC=y
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_CLK_IMX8MM=y
CONFIG_CMD_PCI=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mm-data-modul-edm-sbc"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="imx8mm-data-modul-edm-sbc.dtb"
CONFIG_DM_PMIC_BD71837=y
CONFIG_DM_REGULATOR_BD71837=y
CONFIG_IMX_CONFIG="board/data_modul/imx8mm_edm_sbc/imximage.cfg"
CONFIG_NVME_PCI=y
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCIE_DW_IMX=y
CONFIG_PHY=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_IMX8M_PCIE=y
CONFIG_PREBOOT="run dmo_preboot"
CONFIG_SDP_LOADADDR=0x60000000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x2000
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x910000
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x30000
CONFIG_SPL_CLK_IMX8MM=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x42200000
CONFIG_SPL_DM_PMIC_BD71837=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR_BD71837=y
CONFIG_SPL_DM_USB=y
CONFIG_SPL_LEGACY_IMAGE_CRC_CHECK=y
CONFIG_SPL_LEGACY_IMAGE_FORMAT=y
CONFIG_SPL_RAM_DEVICE=y
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_STACK=0x920000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x1000000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x7E1000
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_HOST=y
CONFIG_SPL_USB_SDP_SUPPORT=y
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x60000000
