#include <configs/renesas_rcar4.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_RENESAS=y
CONFIG_RCAR_GEN4=y
CONFIG_COUNTER_FREQUENCY=16666666
CONFIG_ENV_SIZE=0x40000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xC00000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x40000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="renesas/r8a779a0-falcon"
CONFIG_TARGET_FALCON=y
CONFIG_SYS_CLK_FREQ=16666666
CONFIG_ARMV8_PSCI=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="setexpr dloadaddr ${loadaddr} + 0x200000 && setexpr dloadaddr ${dloadaddr} \\\\& 0xffc00000 && setexpr kloadaddr ${dloadaddr} + 0x200000 && tftp ${dloadaddr} Image-r8a779a0-falcon.dtb && tftp ${kloadaddr} Image && booti ${kloadaddr} - ${dloadaddr}"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="r8a779a0-falcon.dtb"
CONFIG_SYS_PBSIZE=2068
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_BITBANGMII=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ90X1=y
CONFIG_RENESAS_RAVB=y
