CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_IMX8=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x80020000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2400000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x8000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=3
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x80200000
CONFIG_ENV_SIZE=0x1000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x400000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="fsl-imx8qm-mek"
CONFIG_TARGET_IMX8QM_MEK=y
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x13e000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x100000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x128000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x1000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x80280000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_REMAKE_ELF=y
# CONFIG_EFI_LOADER is not set
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_EXTERNAL_OFFSET=0x3000
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_OF_SYSTEM_SETUP=y
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="mmc dev ${mmcdev}; if mmc rescan; then if run loadbootscript; then run bootscript; else if test ${sec_boot} = yes; then if run loadcntr; then run mmcboot; else run netboot; fi; else if run loadimage; then run mmcboot; else run netboot; fi; fi; fi; else booti ${loadaddr} - ${fdt_addr}; fi"
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=276
CONFIG_LOG=y
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x1f000
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
# CONFIG_SPL_RAW_IMAGE_SUPPORT is not set
# CONFIG_SPL_LEGACY_IMAGE_FORMAT is not set
CONFIG_SPL_LOAD_IMX_CONTAINER=y
CONFIG_IMX_CONTAINER_CFG="board/freescale/imx8qm_mek/uboot-container.cfg"
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_HAS_CUSTOM_MALLOC_START=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x120000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x3000
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x800
CONFIG_SPL_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_CMD_CPU=y
# CONFIG_BOOTM_NETBSD is not set
# CONFIG_CMD_EXPORTENV is not set
# CONFIG_CMD_IMPORTENV is not set
# CONFIG_CMD_CRC32 is not set
CONFIG_CMD_CLK=y
CONFIG_CMD_DM=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=1
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_SPL_CLK=y
CONFIG_CLK_IMX8=y
CONFIG_MXC_GPIO=y
CONFIG_DM_PCA953X=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_IMX_LPI2C=y
CONFIG_I2C_MUX=y
CONFIG_I2C_MUX_PCA954x=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_ADDR_ENABLE=y
CONFIG_PHY_ATHEROS=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_FEC_MXC_SHARE_MDIO=y
CONFIG_FEC_MXC_MDIO_BASE=0x5B040000
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX8=y
CONFIG_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_IMX8_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_FSL_LPUART=y
CONFIG_SPL_TINY_MEMSET=y
