#include <configs/renesas_rcar3.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_RENESAS=y
CONFIG_RCAR_GEN3=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x2000
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xFFFFE000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="renesas/r8a774a1-beacon-rzg2m-kit"
CONFIG_TARGET_BEACON_RZG2M=y
# CONFIG_SPL is not set
# CONFIG_ARCH_FIXUP_FDT_MEMORY is not set
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="mmc dev ${mmcdev}; if mmc rescan; then if run loadbootscript; then run bootscript; else if run loadimage; then run mmcboot; else run netboot; fi; fi; else booti ${loadaddr} - ${fdt_addr}; fi"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="r8a774a1-beacon-rzg2m-kit.dtb"
# CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F is not set
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_MTD=y
CONFIG_CMD_PART=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_OF_LIST="renesas/r8a774a1-beacon-rzg2m-kit renesas/r8a774b1-beacon-rzg2n-kit renesas/r8a774e1-beacon-rzg2h-kit"
CONFIG_MULTI_DTB_FIT_LZO=y
CONFIG_MULTI_DTB_FIT_USER_DEFINED_AREA=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_MMC_EMMC_HW_PARTITION=2
CONFIG_DM_PCA953X=y
CONFIG_SYS_I2C_RCAR_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_RCAR_IIC=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS200_SUPPORT=y
CONFIG_RENESAS_SDHI=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
CONFIG_PHY_ATHEROS=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ90X1=y
CONFIG_RENESAS_RAVB=y
CONFIG_SPECIFY_CONSOLE_INDEX=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_PSCI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_GENERIC=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
