CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_SYS_THUMB_BUILD=y
CONFIG_ARCH_VF610=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x3f401000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x0220000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x180000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="vf610-twr"
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x82000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x80010000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0x87c00000
CONFIG_HAS_BOARD_SIZE_LIMIT=y
CONFIG_BOARD_SIZE_LIMIT=520192
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="mmc dev ${mmcdev}; if mmc rescan; then if run loadbootscript; then run bootscript; else if run loadimage; then run mmcboot; else run netboot; fi; fi; else run netboot; fi"
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=276
CONFIG_LOGLEVEL=3
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
# CONFIG_CMDLINE_EDITING is not set
# CONFIG_AUTO_COMPLETE is not set
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_NAND_TRIMFFS=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=fsl_nfc"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=fsl_nfc:128k(vf-bcb)ro,1408k(u-boot)ro,512k(u-boot-env),4m(kernel),512k(fdt),-(rootfs)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_RANGE=0x80000
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_VYBRID_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_FSL_ESDHC_IMX=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_NAND_VF610_NFC=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_SYS_NAND_BUSWIDTH_16BIT=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ8XXX=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_FSL_LPUART=y
