#include <configs/renesas_rcar2.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_RENESAS=y
# CONFIG_SPL_USE_ARCH_MEMCPY is not set
# CONFIG_SPL_USE_ARCH_MEMSET is not set
CONFIG_TEXT_BASE=0x50000000
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_ENV_OFFSET=0xC0000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="renesas/r8a7794-silk"
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0xe6300000
CONFIG_ARCH_RENESAS_BOARD_STRING="Silk"
CONFIG_R8A7794=y
CONFIG_TARGET_SILK=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_STACK=0xe6340000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_F_LEN=0x2000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
CONFIG_ENV_ADDR=0xC0000
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x4000
CONFIG_SPL_NO_BSS_LIMIT=y
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_RAM_DEVICE=y
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x140000
CONFIG_SPL_YMODEM_SUPPORT=y
CONFIG_CMD_SPI=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nor0=spi0.0"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=spi0.0:256k(u-boot-spl),512k(u-boot-env1),512k(u-boot-env2),768k(u-boot),-(user)"
CONFIG_SYS_I2C_RCAR_I2C=y
CONFIG_SH_MMCIF=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_SPI_FLASH_MTD=y
CONFIG_BITBANGMII=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ8XXX=y
CONFIG_SH_ETHER=y
