CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
CONFIG_TI_SECURE_DEVICE=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x18000
CONFIG_TI_COMMON_CMD_OPTIONS=y
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=76800000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_SPL_DM_SPI=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="dra7-evm"
CONFIG_OMAP54XX=y
CONFIG_TI_SECURE_EMIF_REGION_START=0xbdb00000
CONFIG_TI_SECURE_EMIF_TOTAL_REGION_SIZE=0x02000000
CONFIG_TI_SECURE_EMIF_PROTECTED_REGION_SIZE=0x01c00000
CONFIG_TARGET_DRA7XX_EVM=y
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x40306D50
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x280000
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
CONFIG_ARMV7_LPAE=y
CONFIG_AHCI=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT_ADDRESS=0x80200000
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="androidboot.serialno=${serial#} console=ttyS0,115200 androidboot.console=ttyS0 androidboot.hardware=jacinto6evmboard"
CONFIG_BOOTCOMMAND="if test ${dofastboot} -eq 1; then echo Boot fastboot requested, resetting dofastboot ...;setenv dofastboot 0; saveenv;echo Booting into fastboot ...; fastboot 1;fi;if test ${boot_fit} -eq 1; then run update_to_fit;fi;run findfdt; run finduuid; run distro_bootcmd;run emmc_android_boot; "
CONFIG_SYS_CONSOLE_INFO_QUIET=y
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
# CONFIG_MISC_INIT_R is not set
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x74eb0
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x800000
CONFIG_SPL_DMA=y
CONFIG_SPL_FS_LOAD_PAYLOAD_NAME="u-boot.img"
# CONFIG_SPL_NAND_SUPPORT is not set
CONFIG_SPL_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x40000
CONFIG_SPL_YMODEM_SUPPORT=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR_LEN=2
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_BOOTP_DNS2=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_LIST="dra7-evm dra72-evm dra72-evm-revc dra71-evm dra76-evm"
CONFIG_SPL_MULTI_DTB_FIT=y
CONFIG_SPL_MULTI_DTB_FIT_UNCOMPRESS_SZ=0x9000
CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="clocks clock-names interrupt-parent"
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=1
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_NET_RETRY_COUNT=10
CONFIG_BOOTP_SEND_HOSTNAME=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_SPL_DM_DEVICE_REMOVE=y
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_SPL_REGMAP=y
CONFIG_SPL_SYSCON=y
CONFIG_SPL_OF_TRANSLATE=y
CONFIG_DWC_AHCI=y
CONFIG_DFU_MMC=y
CONFIG_DFU_RAM=y
CONFIG_DFU_SF=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x82000000
CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE=0x2F000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=1
CONFIG_FASTBOOT_CMD_OEM_FORMAT=y
CONFIG_PCF8575_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS200_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_MMC_HS200_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_OMAP_HS=y
CONFIG_HSMMC2_8BIT=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_BAR=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_PHY_TI_DP83867=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_DRIVER_TI_CPSW=y
CONFIG_SPL_PHY=y
CONFIG_PIPE3_PHY=y
CONFIG_OMAP_USB2_PHY=y
CONFIG_PMIC_PALMAS=y
CONFIG_PMIC_LP873X=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_REGULATOR_PALMAS=y
CONFIG_DM_REGULATOR_LP873X=y
CONFIG_PALMAS_POWER=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_TI_QSPI=y
CONFIG_TIMER=y
CONFIG_OMAP_TIMER=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3=y
CONFIG_USB_XHCI_OMAP=y
CONFIG_USB_DWC3=y
CONFIG_USB_DWC3_GENERIC=y
CONFIG_SPL_USB_DWC3_GENERIC=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="Texas Instruments"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0451
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xd022
CONFIG_SPL_DFU=y
