CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_SYS_HAS_NONCACHED_MEMORY=y
CONFIG_COUNTER_FREQUENCY=24000000
CONFIG_ARCH_ROCKCHIP=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="rockchip/rk3588-quartzpro64"
CONFIG_ROCKCHIP_RK3588=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_TARGET_QUARTZPRO64_RK3588=y
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0xc00800
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0xFEB50000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=24000000
CONFIG_PCI=y
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_AHCI=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_SPL_FIT_SIGNATURE=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_LEGACY_IMAGE_FORMAT=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="rockchip/rk3588-quartzpro64.dtb"
# CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO_LATE=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x40000
# CONFIG_SPL_RAW_IMAGE_SUPPORT is not set
CONFIG_SPL_ATF=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_PCI=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
# CONFIG_SPL_DOS_PARTITION is not set
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_LIVE=y
CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="clock-names interrupt-parent assigned-clocks assigned-clock-rates assigned-clock-parents"
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_SPL_REGMAP=y
CONFIG_SPL_SYSCON=y
CONFIG_AHCI_PCI=y
CONFIG_DWC_AHCI=y
CONFIG_SPL_CLK=y
CONFIG_ROCKCHIP_GPIO=y
CONFIG_SYS_I2C_ROCKCHIP=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_RPMB=y
CONFIG_MMC_DW=y
CONFIG_MMC_DW_ROCKCHIP=y
CONFIG_MMC_SDHCI=y
CONFIG_MMC_SDHCI_SDMA=y
CONFIG_MMC_SDHCI_ROCKCHIP=y
CONFIG_PHY_REALTEK=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS_ROCKCHIP=y
CONFIG_RTL8169=y
CONFIG_NVME_PCI=y
CONFIG_PCIE_DW_ROCKCHIP=y
CONFIG_PHY_ROCKCHIP_INNO_USB2=y
CONFIG_PHY_ROCKCHIP_NANENG_COMBOPHY=y
CONFIG_PHY_ROCKCHIP_USBDP=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PWM_ROCKCHIP=y
CONFIG_SPL_RAM=y
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_BAUDRATE=1500000
CONFIG_DEBUG_UART_SHIFT=2
CONFIG_SYS_NS16550_MEM32=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_GENERIC=y
CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
CONFIG_USB_OHCI_GENERIC=y
CONFIG_USB_DWC3=y
CONFIG_USB_DWC3_GENERIC=y
CONFIG_ERRNO_STR=y
