CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x4000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="ti/omap/omap3-sniper"
CONFIG_TARGET_SNIPER=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_F_LEN=0x400
CONFIG_SPL=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="setenv boot_mmc_part ${kernel_mmc_part}; if test reboot-${reboot-mode} = reboot-r; then echo recovery; setenv boot_mmc_part ${recovery_mmc_part}; fi; if test reboot-${reboot-mode} = reboot-b; then echo fastboot; fastboot 0; fi; part start mmc ${boot_mmc_dev} ${boot_mmc_part} boot_mmc_start; part size mmc ${boot_mmc_dev} ${boot_mmc_part} boot_mmc_size; mmc dev ${boot_mmc_dev}; mmc read ${kernel_addr_r} ${boot_mmc_start} ${boot_mmc_size} && bootm ${kernel_addr_r};"
CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV=y
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x800000
# CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE is not set
# CONFIG_SPL_FS_EXT4 is not set
# CONFIG_SPL_NAND_SUPPORT is not set
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_UPSTREAM=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_TWL4030_INPUT=y
CONFIG_MMC_OMAP_HS=y
