CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_COUNTER_FREQUENCY=24000000
CONFIG_ARCH_ROCKCHIP=y
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="rockchip/rk3308-roc-cc"
CONFIG_DM_RESET=y
CONFIG_ROCKCHIP_RK3308=y
CONFIG_TARGET_ROC_RK3308_CC=y
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0xc00800
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0xFF0C0000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=24000000
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="rockchip/rk3308-roc-cc.dtb"
# CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x40000
# CONFIG_SPL_RAW_IMAGE_SUPPORT is not set
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_ROCKUSB=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_RNG=y
CONFIG_CMD_KASLRSEED=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_LIVE=y
CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="clock-names interrupt-parent assigned-clocks assigned-clock-rates assigned-clock-parents"
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_SYSCON=y
CONFIG_CLK=y
# CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT is not set
CONFIG_ROCKCHIP_GPIO=y
CONFIG_SYS_I2C_ROCKCHIP=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_RPMB=y
CONFIG_MMC_DW=y
CONFIG_MMC_DW_ROCKCHIP=y
CONFIG_PHY_REALTEK=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_ETH_DESIGNWARE=y
CONFIG_GMAC_ROCKCHIP=y
CONFIG_PHY_ROCKCHIP_INNO_USB2=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_REGULATOR_PWM=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_PWM_ROCKCHIP=y
CONFIG_RAM=y
CONFIG_BAUDRATE=1500000
CONFIG_DEBUG_UART_SHIFT=2
CONFIG_SYS_NS16550_MEM32=y
CONFIG_SYSINFO=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_GENERIC=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_DWC2_OTG=y
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
CONFIG_USB_FUNCTION_ROCKUSB=y
CONFIG_LZO=y
CONFIG_ERRNO_STR=y
