CONFIG_ARM=y
CONFIG_SYS_L2_PL310=y
CONFIG_ARCH_SOCFPGA=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x4000000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x800
CONFIG_ENV_SOURCE_FILE="socfpga_secu"
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x800000
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x100000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="socfpga_arria5_secu1"
CONFIG_DM_RESET=y
# CONFIG_SPL_MMC is not set
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x0
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0xFFFF0000
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x4000000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x02000000
CONFIG_WATCHDOG_TIMEOUT_MSECS=60000
CONFIG_TARGET_SOCFPGA_ARRIA5_SECU1=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x120000
# CONFIG_SPL_LIBDISK_SUPPORT is not set
# CONFIG_SPL_SPI is not set
CONFIG_BUILD_TARGET="u-boot-with-nand-spl.sfp"
CONFIG_FIT=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOT_RETRY=y
CONFIG_BOOT_RETRY_TIME=45
CONFIG_RESET_TO_RETRY=y
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="setenv bootcmd 'bridge enable; if test ${bootnum} = 'b'; then run _fpga_loadsafe; else if test ${bootcount} -eq 4; then echo 'Switching copy...'; setexpr x $bootnum % 2 && setexpr bootnum $x + 1; saveenv; fi; run _fpga_loaduser; fi;echo 'Booting bank $bootnum' && run userload && run userboot;' && setenv altbootcmd 'setenv bootnum b && saveenv && boot;' && saveenv && saveenv && boot;"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="socfpga_arria5_secu1.dtb"
CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV=y
CONFIG_SYS_CONSOLE_OVERWRITE_ROUTINE=y
CONFIG_SYS_CONSOLE_ENV_OVERWRITE=y
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO_LATE=y
CONFIG_CLOCKS=y
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_SPL_PAD_TO=0x10000
CONFIG_SPL_NO_BSS_LIMIT=y
CONFIG_SPL_LEGACY_IMAGE_CRC_CHECK=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
# CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE is not set
CONFIG_SPL_MTD=y
CONFIG_SPL_NAND_SUPPORT=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_ASKENV=y
CONFIG_CMD_GREPENV=y
CONFIG_CMD_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR_LEN=2
CONFIG_SYS_EEPROM_SIZE=1024
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_NAND_TRIMFFS=y
CONFIG_CMD_SPI=y
CONFIG_CMD_WDT=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=denali-nand"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=denali-nand:512k(nand.4spl),512k(nand.uboot),128k(nand.env1),128k(nand.env2),0x1000000(nand.rec),0x3ee40000(nand.ubi),0x80000@0x3ff80000(nand.bbt)"
CONFIG_CMD_UBI=y
# CONFIG_CMD_UBIFS is not set
# CONFIG_ISO_PARTITION is not set
# CONFIG_EFI_PARTITION is not set
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_USE_BOOTFILE=y
CONFIG_BOOTFILE="zImage"
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT=y
CONFIG_DM_BOOTCOUNT=y
CONFIG_DM_BOOTCOUNT_RTC=y
CONFIG_BOOTCOUNT_ALTBOOTCMD="run bootcmd;"
CONFIG_DWAPB_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_DM_I2C_GPIO=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_SYS_MMC_MAX_BLK_COUNT=256
CONFIG_MMC_DW=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_SYS_NAND_USE_FLASH_BBT=y
CONFIG_NAND_DENALI_DT=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_LOCATIONS=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_OFFS=0x80000
CONFIG_SPL_NAND_DENALI=y
CONFIG_NAND_DENALI_SPARE_AREA_SKIP_BYTES=2
# CONFIG_DM_SPI_FLASH is not set
CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP=y
CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP_AUTOCONVERT=1
CONFIG_MV88E6352_SWITCH=y
CONFIG_PHY_FIXED=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_ETH_DESIGNWARE=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_M41T62=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_SPI_MEM=y
CONFIG_DESIGNWARE_SPI=y
CONFIG_DESIGNWARE_WATCHDOG=y
CONFIG_WDT=y
CONFIG_SYS_TIMER_COUNTS_DOWN=y
# CONFIG_GZIP is not set
