#include <configs/renesas_rcar2.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_RENESAS=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x00000000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x40000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="renesas/r8a7792-blanche"
CONFIG_ARCH_RENESAS_BOARD_STRING="Blanche"
CONFIG_R8A7792=y
CONFIG_TARGET_BLANCHE=y
CONFIG_ENV_ADDR=0x40000
# CONFIG_CMD_SF is not set
CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH=y
CONFIG_SH_MMCIF=y
CONFIG_MTD_NOR_FLASH=y
CONFIG_FLASH_CFI_DRIVER=y
CONFIG_SYS_FLASH_CFI_WIDTH_16BIT=y
CONFIG_CFI_FLASH_USE_WEAK_ACCESSORS=y
CONFIG_SYS_FLASH_CFI=y
CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT=1024
CONFIG_SMC911X=y
