#include <configs/phycore_am62ax_r5_defconfig>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_K3=y
CONFIG_SOC_K3_AM62A7=y
CONFIG_TARGET_PHYCORE_AM62AX_R5=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="k3-am62a7-r5-phycore-som-2gb"

CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_STACK_R_MALLOC_SIMPLE_LEN=0x200000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x3100
CONFIG_SPL_DMA=y
CONFIG_SPL_ENV_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_ETH=y
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_NET=y
CONFIG_SPL_NET_VCI_STRING="AM62AX U-Boot R5 SPL"
CONFIG_SPL_SYSCON=y
CONFIG_DMA_CHANNELS=y
CONFIG_TI_K3_NAVSS_UDMA=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_OMAP24XX=y
CONFIG_PHY_TI_DP83867=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_TI_AM65_CPSW_NUSS=y
CONFIG_SPL_MMC=n
CONFIG_SPL_DM_SPI=n
CONFIG_SPL_MMC=n
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=n
CONFIG_SPL_SPI=n
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=n
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=n
CONFIG_SPL_YMODEM_SUPPORT=n
CONFIG_DM_SPI_FLASH=n
CONFIG_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=n
CONFIG_SPI_FLASH_SOFT_RESET=n
CONFIG_SPI_FLASH_SOFT_RESET_ON_BOOT=n
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=n
CONFIG_SPI_FLASH_MT35XU=n
CONFIG_SPI=n
CONFIG_DM_SPI=n
CONFIG_CADENCE_QSPI=n
