CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_SYS_DCACHE_OFF=y
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_SYS_THUMB_BUILD=y
CONFIG_ARCH_KIRKWOOD=y
CONFIG_SUPPORT_PASSING_ATAGS=y
CONFIG_CMDLINE_TAG=y
CONFIG_INITRD_TAG=y
CONFIG_SYS_KWD_CONFIG="board/zyxel/nsa310s/kwbimage.cfg"
CONFIG_TEXT_BASE=0x600000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_TARGET_NSA310S=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xE0000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="marvell/kirkwood-nsa310s"
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x800000
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0xf1012000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=166666667
CONFIG_IDENT_STRING="\nZyXEL NSA310S/320S 1/2-Bay Power Media Server"
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_BOOTSTD_FULL=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_SYS_PBSIZE=1050
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_SYS_PROMPT="NSA310s> "
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_SATA=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=orion_nand"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=orion_nand:0xe0000@0x0(uboot),0x20000@0xe0000(uboot_env),0x100000@0x100000(second_stage_uboot),-@0x200000(root)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NETCONSOLE=y
CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SATA_MV=y
CONFIG_SYS_SATA_MAX_DEVICE=1
CONFIG_LBA48=y
CONFIG_SYS_64BIT_LBA=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_PHY_MARVELL=y
CONFIG_MVGBE=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_DEBUG_UART_SHIFT=2
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_UBIFS_SILENCE_MSG=y
CONFIG_LZMA=y
CONFIG_BZIP2=y
