#include <configs/renesas_rcar4.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_RENESAS=y
CONFIG_RCAR_GEN4=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xFFFE0000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="renesas/r8a779h0-gray-hawk-single"
CONFIG_TARGET_GRAYHAWK=y
CONFIG_SYS_CLK_FREQ=16666666
CONFIG_SYS_BOOT_GET_CMDLINE=y
CONFIG_SYS_BARGSIZE=2048
CONFIG_BOOTCOMMAND="setexpr dloadaddr ${loadaddr} + 0x200000 && setexpr dloadaddr ${dloadaddr} \\\\& 0xffc00000 && setexpr kloadaddr ${dloadaddr} + 0x200000 && tftp ${dloadaddr} Image-r8a779h0-gray-hawk.dtb && tftp ${kloadaddr} Image && booti ${kloadaddr} - ${dloadaddr}"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="r8a779h0-gray-hawk.dtb"
CONFIG_SYS_CBSIZE=2048
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_MMC_EMMC_HW_PARTITION=2
CONFIG_BITBANGMII=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ90X1=y
CONFIG_RENESAS_RAVB=y
CONFIG_BAUDRATE=921600
