CONFIG_ARM=y
CONFIG_SYS_L2_PL310=y
CONFIG_ARCH_SOCFPGA=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x4000000
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x800000
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=40000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x4000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x100000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x10000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="socfpga_cyclone5_vining_fpga"
CONFIG_DM_RESET=y
CONFIG_SPL_STACK=0x0
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0xFFFF0000
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x2000000
CONFIG_TARGET_SOCFPGA_SOFTING_VINING_FPGA=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x110000
CONFIG_TIMESTAMP=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTDELAY=5
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="console=ttyS0,115200"
CONFIG_BOOTCOMMAND="run selboot"
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_PREBOOT="setenv hostname vining-${unit_serial} ; setenv PS1 \"${unit_ident} (${unit_serial}) => \" ; if gpio input 78 ; then setenv bootdelay 10 ; setenv boottype rcvr ; elif test -n \"$force_boottype\" ; then setenv bootdelay 1 ; setenv boottype \"$force_boottype\" ; setenv force_boottype ; saveenv ; else setenv bootdelay 5 ; setenv boottype norm ; fi"
CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV=y
CONFIG_SYS_CONSOLE_OVERWRITE_ROUTINE=y
CONFIG_SYS_CONSOLE_ENV_OVERWRITE=y
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO_LATE=y
CONFIG_CLOCKS=y
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_SPL_PAD_TO=0x10000
CONFIG_SPL_NO_BSS_LIMIT=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x40000
CONFIG_CMDLINE_PS_SUPPORT=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_ASKENV=y
CONFIG_CMD_GREPENV=y
CONFIG_CMD_EEPROM=y
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_BITS=3
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=70
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_SPI=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nor0=ff705000.spi.0"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=ff705000.spi.0:1m(u-boot),64k(env1),64k(env2),256k(softing1),256k(softing2),-(rcvrfs);"
CONFIG_CMD_UBI=y
# CONFIG_ISO_PARTITION is not set
# CONFIG_EFI_PARTITION is not set
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_BOOTFILE=y
CONFIG_BOOTFILE="fitImage"
CONFIG_USE_HOSTNAME=y
CONFIG_HOSTNAME="socfpga_vining_fpga"
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_BOOTP_SEND_HOSTNAME=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_DFU_MMC=y
CONFIG_DFU_RAM=y
CONFIG_DFU_SF=y
CONFIG_SYS_DFU_DATA_BUF_SIZE=0x1000000
CONFIG_DWAPB_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_DW=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_SYS_MMC_MAX_BLK_COUNT=256
CONFIG_MMC_DW=y
CONFIG_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
# CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_SECTORS is not set
CONFIG_SPI_FLASH_MTD=y
CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ90X1=y
CONFIG_ETH_DESIGNWARE=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_CADENCE_QSPI=y
CONFIG_DESIGNWARE_SPI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_DWC2=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="Softing"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_USB_GADGET_DWC2_OTG=y
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
CONFIG_DESIGNWARE_WATCHDOG=y
CONFIG_WDT=y
CONFIG_SYS_TIMER_COUNTS_DOWN=y
