#include <configs/renesas_rcar4_s4.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_RENESAS=y
CONFIG_RCAR_GEN4=y
CONFIG_TARGET_S4SK=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="renesas/r8a779f4-s4sk"
CONFIG_BOOTCOMMAND="setexpr dloadaddr ${loadaddr} + 0x200000 && setexpr dloadaddr ${dloadaddr} \\\\& 0xffc00000 && setexpr kloadaddr ${dloadaddr} + 0x200000 && tftp ${dloadaddr} Image-r8a779f4-s4sk.dtb && tftp ${kloadaddr} Image && booti ${kloadaddr} - ${dloadaddr}"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="r8a779f4-s4sk.dtb"
CONFIG_BAUDRATE=921600
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
