CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_IMX9=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x80200000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x20000
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_ENV_SOURCE_FILE="phycore_imx93"
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_PHYTEC_SOM_DETECTION=y
CONFIG_PHYTEC_EEPROM_BUS=2
CONFIG_ENV_SIZE=0x10000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x700000
CONFIG_IMX_CONFIG="arch/arm/mach-imx/imx9/imximage.cfg"
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="freescale/imx93-phyboard-segin"
CONFIG_TARGET_PHYCORE_IMX93=y
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=524288
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x20519dd0
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x2049A000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x2051a000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x2000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x80400000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x720000
CONFIG_CMD_DEKBLOB=y
CONFIG_SPL_IMX_ROMAPI_LOADADDR=0x88000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x80000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0x90000000
CONFIG_REMAKE_ELF=y
# CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE is not set
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_OF_SYSTEM_SETUP=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="oftree"
CONFIG_SYS_CBSIZE=2048
CONFIG_SYS_PBSIZE=2074
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x26000
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_BOOTROM_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LOAD_IMX_CONTAINER=y
CONFIG_IMX_CONTAINER_CFG="arch/arm/mach-imx/imx9/container.cfg"
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x1040
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_POWER=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_SYS_PROMPT="u-boot=> "
CONFIG_CMD_ERASEENV=y
CONFIG_CMD_NVEDIT_EFI=y
CONFIG_CRC32_VERIFY=y
CONFIG_CMD_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_BUS=2
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR_LEN=2
CONFIG_SYS_EEPROM_SIZE=4096
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_BITS=5
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=5
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_CLK=y
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_POWEROFF=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_SNTP=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EFIDEBUG=y
CONFIG_CMD_RTC=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_GETTIME=y
CONFIG_CMD_TIMER=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_CMD_HASH=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_NOWHERE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=1
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="eth0"
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_SPL_CLK_IMX93=y
CONFIG_CLK_IMX93=y
CONFIG_DFU_MMC=y
CONFIG_DFU_RAM=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x82800000
CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE=0x20000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_UUU_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=0
CONFIG_GPIO_HOG=y
CONFIG_IMX_RGPIO2P=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_IMX_LPI2C=y
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_ES_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHY_TI_GENERIC=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS_IMX=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX93=y
CONFIG_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_DM_PMIC_PCA9450=y
CONFIG_SPL_DM_PMIC_PCA9450=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_PCA9450=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_FSL_LPUART=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SPL_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_DM_THERMAL=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="PHYTEC"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x1fc9
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0x0152
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_ULP_WATCHDOG=y
CONFIG_LZO=y
CONFIG_BZIP2=y
