// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR BSD-3-Clause)
/*
 * QorIQ FMan v3 10g port #0 device tree
 *
 * Copyright 2012-2015 Freescale Semiconductor Inc.
 * Copyright 2020 NXP
 *
 */

fman@1a00000 {
	fman0_rx_0x10: port@90000 {
		cell-index = <0x10>;
		compatible = "fsl,fman-v3-port-rx";
		reg = <0x90000 0x1000>;
		fsl,fman-10g-port;
	};

	fman0_tx_0x30: port@b0000 {
		cell-index = <0x30>;
		compatible = "fsl,fman-v3-port-tx";
		reg = <0xb0000 0x1000>;
		fsl,fman-10g-port;
	};

	ethernet@f0000 {
		cell-index = <0x8>;
		compatible = "fsl,fman-memac";
		reg = <0xf0000 0x1000>;
		fsl,fman-ports = <&fman0_rx_0x10 &fman0_tx_0x30>;
		pcsphy-handle = <&pcsphy6>;
		status = "disabled";
	};

	mdio@f1000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "fsl,fman-memac-mdio", "fsl,fman-xmdio";
		reg = <0xf1000 0x1000>;

		pcsphy6: ethernet-phy@0 {
			reg = <0x0>;
		};
	};
};
