// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0 OR MIT)
/*
 * Copyright 2021 NXP
 */

#include "imx8ulp-u-boot.dtsi"

/ {
	mu@27020000 {
		compatible = "fsl,imx8ulp-mu";
		reg = <0 0x27020000 0 0x10000>;
		status = "okay";
		bootph-all;
	};
};

&soc {
	bootph-all;
};

&per_bridge3 {
	bootph-all;
};

&per_bridge4 {
	bootph-pre-ram;
};

&iomuxc1 {
	bootph-all;
};

&pinctrl_lpuart5 {
	bootph-all;
};

&lpuart5 {
	bootph-all;
};

&usdhc0 {
	bootph-pre-ram;
};

&pinctrl_usdhc0 {
	bootph-pre-ram;
};
