// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
 * Device Tree Source extras for U-Boot for the Draak board
 *
 * Copyright (C) 2018 Marek Vasut <marek.vasut@gmail.com>
 */

#include "r8a77995-u-boot.dtsi"

/ {
	sysinfo {
		compatible = "renesas,rcar-sysinfo";
		i2c-eeprom = <&{i2c0/eeprom@50}>;
		bootph-all;
	};
};

&i2c0 {
	bootph-all;

	eeprom@50 {
		bootph-all;
	};
};

&rpc {
	reg = <0 0xee200000 0 0x100>, <0 0x08000000 0 0x04000000>;
	status = "disabled";
};
