// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
 * Device Tree Source for AM43xx clock data
 *
 * Copyright (C) 2013 Texas Instruments, Inc.
 */
&scm_clocks {
	sys_clkin_ck: sys_clkin_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&sysboot_freq_sel_ck>, <&crystal_freq_sel_ck>;
		ti,bit-shift = <31>;
		reg = <0x0040>;
	};

	crystal_freq_sel_ck: crystal_freq_sel_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&virt_19200000_ck>, <&virt_24000000_ck>, <&virt_25000000_ck>, <&virt_26000000_ck>;
		ti,bit-shift = <29>;
		reg = <0x0040>;
	};

	sysboot_freq_sel_ck: sysboot_freq_sel_ck@44e10040 {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&virt_19200000_ck>, <&virt_24000000_ck>, <&virt_25000000_ck>, <&virt_26000000_ck>;
		ti,bit-shift = <22>;
		reg = <0x0040>;
	};

	adc_tsc_fck: adc_tsc_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	dcan0_fck: dcan0_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	dcan1_fck: dcan1_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	mcasp0_fck: mcasp0_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	mcasp1_fck: mcasp1_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	smartreflex0_fck: smartreflex0_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	smartreflex1_fck: smartreflex1_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	sha0_fck: sha0_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	aes0_fck: aes0_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	ehrpwm0_tbclk: ehrpwm0_tbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&l4ls_gclk>;
		ti,bit-shift = <0>;
		reg = <0x0664>;
	};

	ehrpwm1_tbclk: ehrpwm1_tbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&l4ls_gclk>;
		ti,bit-shift = <1>;
		reg = <0x0664>;
	};

	ehrpwm2_tbclk: ehrpwm2_tbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&l4ls_gclk>;
		ti,bit-shift = <2>;
		reg = <0x0664>;
	};

	ehrpwm3_tbclk: ehrpwm3_tbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&l4ls_gclk>;
		ti,bit-shift = <4>;
		reg = <0x0664>;
	};

	ehrpwm4_tbclk: ehrpwm4_tbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&l4ls_gclk>;
		ti,bit-shift = <5>;
		reg = <0x0664>;
	};

	ehrpwm5_tbclk: ehrpwm5_tbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&l4ls_gclk>;
		ti,bit-shift = <6>;
		reg = <0x0664>;
	};
};
&prcm_clocks {
	clk_32768_ck: clk_32768_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-clock";
		clock-frequency = <32768>;
	};

	clk_rc32k_ck: clk_rc32k_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-clock";
		clock-frequency = <32768>;
	};

	virt_19200000_ck: virt_19200000_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-clock";
		clock-frequency = <19200000>;
	};

	virt_24000000_ck: virt_24000000_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-clock";
		clock-frequency = <24000000>;
	};

	virt_25000000_ck: virt_25000000_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-clock";
		clock-frequency = <25000000>;
	};

	virt_26000000_ck: virt_26000000_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-clock";
		clock-frequency = <26000000>;
	};

	tclkin_ck: tclkin_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-clock";
		clock-frequency = <26000000>;
	};

	dpll_core_ck: dpll_core_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,am3-dpll-core-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>, <&sys_clkin_ck>;
		reg = <0x2d20>, <0x2d24>, <0x2d2c>, <0x2d48>, <0x2d4c>;
	};

	dpll_core_x2_ck: dpll_core_x2_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,am3-dpll-x2-clock";
		clocks = <&dpll_core_ck>;
	};

	dpll_core_m4_ck: dpll_core_m4_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,divider-clock";
		clocks = <&dpll_core_x2_ck>;
		ti,max-div = <31>;
		ti,autoidle-shift = <8>;
		reg = <0x2d38>;
		ti,index-starts-at-one;
		ti,invert-autoidle-bit;
	};

	dpll_core_m5_ck: dpll_core_m5_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,divider-clock";
		clocks = <&dpll_core_x2_ck>;
		ti,max-div = <31>;
		ti,autoidle-shift = <8>;
		reg = <0x2d3c>;
		ti,index-starts-at-one;
		ti,invert-autoidle-bit;
	};

	dpll_core_m6_ck: dpll_core_m6_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,divider-clock";
		clocks = <&dpll_core_x2_ck>;
		ti,max-div = <31>;
		ti,autoidle-shift = <8>;
		reg = <0x2d40>;
		ti,index-starts-at-one;
		ti,invert-autoidle-bit;
	};

	dpll_mpu_ck: dpll_mpu_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,am3-dpll-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>, <&sys_clkin_ck>;
		reg = <0x2d60>, <0x2d64>, <0x2d6c>, <0x2d88>, <0x2d8c>;
	};

	dpll_mpu_m2_ck: dpll_mpu_m2_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,divider-clock";
		clocks = <&dpll_mpu_ck>;
		ti,max-div = <31>;
		ti,autoidle-shift = <8>;
		reg = <0x2d70>;
		ti,index-starts-at-one;
		ti,invert-autoidle-bit;
	};

	dpll_ddr_ck: dpll_ddr_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,am3-dpll-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>, <&sys_clkin_ck>;
		reg = <0x2da0>, <0x2da4>, <0x2dac>, <0x2dc8>, <0x2dcc>;
	};

	dpll_ddr_m2_ck: dpll_ddr_m2_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,divider-clock";
		clocks = <&dpll_ddr_ck>;
		ti,max-div = <31>;
		ti,autoidle-shift = <8>;
		reg = <0x2db0>;
		ti,index-starts-at-one;
		ti,invert-autoidle-bit;
	};

	dpll_disp_ck: dpll_disp_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,am3-dpll-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>, <&sys_clkin_ck>;
		reg = <0x2e20>, <0x2e24>, <0x2e2c>, <0x2e48>, <0x2e4c>;
	};

	dpll_disp_m2_ck: dpll_disp_m2_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,divider-clock";
		clocks = <&dpll_disp_ck>;
		ti,max-div = <31>;
		ti,autoidle-shift = <8>;
		reg = <0x2e30>;
		ti,index-starts-at-one;
		ti,invert-autoidle-bit;
		ti,set-rate-parent;
	};

	dpll_per_ck: dpll_per_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,am3-dpll-j-type-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>, <&sys_clkin_ck>;
		reg = <0x2de0>, <0x2de4>, <0x2dec>, <0x2e08>, <0x2e0c>;
	};

	dpll_per_m2_ck: dpll_per_m2_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,divider-clock";
		clocks = <&dpll_per_ck>;
		ti,max-div = <127>;
		ti,autoidle-shift = <8>;
		reg = <0x2df0>;
		ti,index-starts-at-one;
		ti,invert-autoidle-bit;
	};

	dpll_per_m2_div4_wkupdm_ck: dpll_per_m2_div4_wkupdm_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_per_m2_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <4>;
	};

	dpll_per_m2_div4_ck: dpll_per_m2_div4_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_per_m2_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <4>;
	};

	clk_24mhz: clk_24mhz {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_per_m2_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <8>;
	};

	clkdiv32k_ck: clkdiv32k_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&clk_24mhz>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <732>;
	};

	clkdiv32k_ick: clkdiv32k_ick {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&clkdiv32k_ck>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x2a38>;
	};

	sysclk_div: sysclk_div {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_core_m4_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	pruss_ocp_gclk: pruss_ocp_gclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&sysclk_div>, <&dpll_disp_m2_ck>;
		reg = <0x4248>;
	};

	clk_32k_tpm_ck: clk_32k_tpm_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-clock";
		clock-frequency = <32768>;
	};

	timer1_fck: timer1_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>, <&clkdiv32k_ick>, <&tclkin_ck>, <&clk_rc32k_ck>, <&clk_32768_ck>, <&clk_32k_tpm_ck>;
		reg = <0x4200>;
	};

	timer2_fck: timer2_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&tclkin_ck>, <&sys_clkin_ck>, <&clkdiv32k_ick>;
		reg = <0x4204>;
	};

	timer3_fck: timer3_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&tclkin_ck>, <&sys_clkin_ck>, <&clkdiv32k_ick>;
		reg = <0x4208>;
	};

	timer4_fck: timer4_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&tclkin_ck>, <&sys_clkin_ck>, <&clkdiv32k_ick>;
		reg = <0x420c>;
	};

	timer5_fck: timer5_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&tclkin_ck>, <&sys_clkin_ck>, <&clkdiv32k_ick>;
		reg = <0x4210>;
	};

	timer6_fck: timer6_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&tclkin_ck>, <&sys_clkin_ck>, <&clkdiv32k_ick>;
		reg = <0x4214>;
	};

	timer7_fck: timer7_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&tclkin_ck>, <&sys_clkin_ck>, <&clkdiv32k_ick>;
		reg = <0x4218>;
	};

	wdt1_fck: wdt1_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&clk_rc32k_ck>, <&clkdiv32k_ick>;
		reg = <0x422c>;
	};

	l3_gclk: l3_gclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_core_m4_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	dpll_core_m4_div2_ck: dpll_core_m4_div2_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sysclk_div>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <2>;
	};

	l4hs_gclk: l4hs_gclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_core_m4_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	l3s_gclk: l3s_gclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_core_m4_div2_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	l4ls_gclk: l4ls_gclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_core_m4_div2_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	cpsw_125mhz_gclk: cpsw_125mhz_gclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_core_m5_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <2>;
	};

	cpsw_cpts_rft_clk: cpsw_cpts_rft_clk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&sysclk_div>, <&dpll_core_m5_ck>, <&dpll_disp_m2_ck>;
		reg = <0x4238>;
	};

	clk_32k_mosc_ck: clk_32k_mosc_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-clock";
		clock-frequency = <32768>;
	};

	gpio0_dbclk_mux_ck: gpio0_dbclk_mux_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&clk_rc32k_ck>, <&clk_32768_ck>, <&clkdiv32k_ick>, <&clk_32k_mosc_ck>, <&clk_32k_tpm_ck>;
		reg = <0x4240>;
	};

	gpio0_dbclk: gpio0_dbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&gpio0_dbclk_mux_ck>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x2b68>;
	};

	gpio1_dbclk: gpio1_dbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&clkdiv32k_ick>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x8c78>;
	};

	gpio2_dbclk: gpio2_dbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&clkdiv32k_ick>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x8c80>;
	};

	gpio3_dbclk: gpio3_dbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&clkdiv32k_ick>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x8c88>;
	};

	gpio4_dbclk: gpio4_dbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&clkdiv32k_ick>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x8c90>;
	};

	gpio5_dbclk: gpio5_dbclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&clkdiv32k_ick>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x8c98>;
	};

	mmc_clk: mmc_clk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_per_m2_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <2>;
	};

	gfx_fclk_clksel_ck: gfx_fclk_clksel_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&sysclk_div>, <&dpll_per_m2_ck>;
		ti,bit-shift = <1>;
		reg = <0x423c>;
	};

	gfx_fck_div_ck: gfx_fck_div_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,divider-clock";
		clocks = <&gfx_fclk_clksel_ck>;
		reg = <0x423c>;
		ti,max-div = <2>;
	};

	disp_clk: disp_clk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&dpll_disp_m2_ck>, <&dpll_core_m5_ck>, <&dpll_per_m2_ck>;
		reg = <0x4244>;
		ti,set-rate-parent;
	};

	dpll_extdev_ck: dpll_extdev_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,am3-dpll-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>, <&sys_clkin_ck>;
		reg = <0x2e60>, <0x2e64>, <0x2e6c>, <0x2e88>, <0x2e8c>;
	};

	dpll_extdev_m2_ck: dpll_extdev_m2_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,divider-clock";
		clocks = <&dpll_extdev_ck>;
		ti,max-div = <127>;
		ti,autoidle-shift = <8>;
		reg = <0x2e70>;
		ti,index-starts-at-one;
		ti,invert-autoidle-bit;
	};

	mux_synctimer32k_ck: mux_synctimer32k_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&clk_32768_ck>, <&clk_32k_tpm_ck>, <&clkdiv32k_ick>;
		reg = <0x4230>;
	};

	synctimer_32kclk: synctimer_32kclk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&mux_synctimer32k_ck>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x2a30>;
	};

	timer8_fck: timer8_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&tclkin_ck>, <&sys_clkin_ck>, <&clkdiv32k_ick>, <&clk_32k_tpm_ck>;
		reg = <0x421c>;
	};

	timer9_fck: timer9_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&tclkin_ck>, <&sys_clkin_ck>, <&clkdiv32k_ick>, <&clk_32k_tpm_ck>;
		reg = <0x4220>;
	};

	timer10_fck: timer10_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&tclkin_ck>, <&sys_clkin_ck>, <&clkdiv32k_ick>, <&clk_32k_tpm_ck>;
		reg = <0x4224>;
	};

	timer11_fck: timer11_fck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&tclkin_ck>, <&sys_clkin_ck>, <&clkdiv32k_ick>, <&clk_32k_tpm_ck>;
		reg = <0x4228>;
	};

	cpsw_50m_clkdiv: cpsw_50m_clkdiv {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_core_m5_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <1>;
	};

	cpsw_5m_clkdiv: cpsw_5m_clkdiv {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&cpsw_50m_clkdiv>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <10>;
	};

	dpll_ddr_x2_ck: dpll_ddr_x2_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,am3-dpll-x2-clock";
		clocks = <&dpll_ddr_ck>;
	};

	dpll_ddr_m4_ck: dpll_ddr_m4_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,divider-clock";
		clocks = <&dpll_ddr_x2_ck>;
		ti,max-div = <31>;
		ti,autoidle-shift = <8>;
		reg = <0x2db8>;
		ti,index-starts-at-one;
		ti,invert-autoidle-bit;
	};

	dpll_per_clkdcoldo: dpll_per_clkdcoldo {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_per_ck>;
		ti,clock-mult = <1>;
		ti,clock-div = <1>;
		ti,autoidle-shift = <8>;
		reg = <0x2e14>;
		ti,invert-autoidle-bit;
	};

	dll_aging_clk_div: dll_aging_clk_div {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,divider-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>;
		reg = <0x4250>;
		ti,dividers = <8>, <16>, <32>;
	};

	div_core_25m_ck: div_core_25m_ck {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sysclk_div>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <8>;
	};

	func_12m_clk: func_12m_clk {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&dpll_per_m2_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <16>;
	};

	vtp_clk_div: vtp_clk_div {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "fixed-factor-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>;
		clock-mult = <1>;
		clock-div = <2>;
	};

	usbphy_32khz_clkmux: usbphy_32khz_clkmux {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&clk_32768_ck>, <&clk_32k_tpm_ck>;
		reg = <0x4260>;
	};

	usb_phy0_always_on_clk32k: usb_phy0_always_on_clk32k {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&usbphy_32khz_clkmux>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x2a40>;
	};

	usb_phy1_always_on_clk32k: usb_phy1_always_on_clk32k {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&usbphy_32khz_clkmux>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x2a48>;
	};

	usb_otg_ss0_refclk960m: usb_otg_ss0_refclk960m {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&dpll_per_clkdcoldo>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x8a60>;
	};

	usb_otg_ss1_refclk960m: usb_otg_ss1_refclk960m {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,gate-clock";
		clocks = <&dpll_per_clkdcoldo>;
		ti,bit-shift = <8>;
		reg = <0x8a68>;
	};
};
