CONFIG_ARM=y
CONFIG_SPL_SKIP_LOWLEVEL_INIT_ONLY=y
CONFIG_TPL_SKIP_LOWLEVEL_INIT_ONLY=y
CONFIG_SYS_ARCH_TIMER=y
CONFIG_ARCH_ROCKCHIP=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x01000000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x100000
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=20000000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x3F8000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="rk3288-evb"
CONFIG_DM_RESET=y
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=614400
CONFIG_ROCKCHIP_RK3288=y
CONFIG_TARGET_EVB_RK3288=y
CONFIG_SPL_STACK_R_ADDR=0x04000000
CONFIG_SPL_STACK=0xff718000
CONFIG_SPL_STACK_R=y
CONFIG_SPL_STACK_R_MALLOC_SIMPLE_LEN=0x10000
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x4000000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x800800
CONFIG_SPL_SIZE_LIMIT=0x4b000
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0xff690000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=24000000
CONFIG_DEBUG_UART=y
# CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE is not set
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="rk3288-evb-rk808.dtb"
CONFIG_SILENT_CONSOLE=y
CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO_LATE=y
CONFIG_SPL_NO_BSS_LIMIT=y
# CONFIG_SPL_RAW_IMAGE_SUPPORT is not set
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_OPTEE_IMAGE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_SPI=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_PMIC=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
# CONFIG_SPL_DOS_PARTITION is not set
# CONFIG_SPL_EFI_PARTITION is not set
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="pinctrl-0 pinctrl-names clock-names interrupt-parent assigned-clocks assigned-clock-rates assigned-clock-parents"
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_SPL_REGMAP=y
CONFIG_SYSCON=y
CONFIG_SPL_SYSCON=y
CONFIG_CLK=y
CONFIG_SPL_CLK=y
CONFIG_FASTBOOT_CMD_OEM_FORMAT=y
CONFIG_ROCKCHIP_GPIO=y
CONFIG_SYS_I2C_ROCKCHIP=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_MMC_DW=y
CONFIG_MMC_DW_ROCKCHIP=y
CONFIG_ETH_DESIGNWARE=y
CONFIG_GMAC_ROCKCHIP=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_PMIC_ACT8846=y
CONFIG_REGULATOR_ACT8846=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_PWM_ROCKCHIP=y
CONFIG_RAM=y
CONFIG_SPL_RAM=y
CONFIG_DEBUG_UART_SHIFT=2
CONFIG_SYS_NS16550_MEM32=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_DWC2=y
CONFIG_ROCKCHIP_USB2_PHY=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_DWC2_OTG=y
CONFIG_VIDEO=y
# CONFIG_VIDEO_BPP8 is not set
CONFIG_DISPLAY=y
CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP=y
CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_MAX_YRES=1200
CONFIG_DISPLAY_ROCKCHIP_MIPI=y
CONFIG_CMD_DHRYSTONE=y
CONFIG_ERRNO_STR=y
