CONFIG_ARM=y
CONFIG_GIC_V3_ITS=y
CONFIG_TARGET_LS1088ARDB=y
CONFIG_TFABOOT=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x82000000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x202000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x6000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x500000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x40000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="fsl-ls1088a-rdb"
CONFIG_QSPI_AHB_INIT=y
CONFIG_ARMV8_SEC_FIRMWARE_SUPPORT=y
CONFIG_SEC_FIRMWARE_ARMV8_PSCI=y
CONFIG_ENV_ADDR=0x20500000
CONFIG_PCI=y
CONFIG_AHCI=y
CONFIG_FSL_USE_PCA9547_MUX=y
CONFIG_VID=y
CONFIG_VID_FLS_ENV="ls1088ardb_vdd_mv"
CONFIG_VOL_MONITOR_LTC3882_READ=y
CONFIG_VOL_MONITOR_LTC3882_SET=y
CONFIG_SYS_FSL_NUM_CC_PLLS=3
CONFIG_FSL_QIXIS=y
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x80000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0x9fffffff
CONFIG_REMAKE_ELF=y
CONFIG_MP=y
CONFIG_EFI_LOADER_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_OF_STDOUT_VIA_ALIAS=y
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 ramdisk_size=0x3000000 default_hugepagesz=2m hugepagesz=2m hugepages=256"
# CONFIG_USE_BOOTCOMMAND is not set
CONFIG_SYS_PBSIZE=532
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO_LATE=y
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_RESET_PHY_R=y
CONFIG_CMD_GREPENV=y
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=5
CONFIG_CMD_MEMINFO=y
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_PCI=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="DPMAC1@xgmii"
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SATA=y
CONFIG_SCSI_AHCI=y
CONFIG_SATA_CEVA=y
CONFIG_DDR_ECC=y
CONFIG_ECC_INIT_VIA_DDRCONTROLLER=y
CONFIG_MPC8XXX_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_I2C_MUX=y
CONFIG_I2C_MUX_PCA954x=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x57
CONFIG_FSL_ESDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_NAND_FSL_IFC=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_SYS_NAND_MAX_OOBFREE=2
CONFIG_SYS_NAND_MAX_ECCPOS=256
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
# CONFIG_SPI_FLASH_BAR is not set
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
# CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_SECTORS is not set
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_VITESSE=y
CONFIG_FSL_MEMAC=y
CONFIG_SYS_MEMAC_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_E1000=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_NVME_PCI=y
CONFIG_PCIE_LAYERSCAPE_RC=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_PCF2127=y
CONFIG_SPECIFY_CONSOLE_INDEX=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SYS_NS16550=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_FSL_DSPI=y
CONFIG_FSL_QSPI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3=y
CONFIG_USB_DWC3=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_ASIX=y
CONFIG_USB_ETHER_ASIX88179=y
CONFIG_USB_ETHER_RTL8152=y
CONFIG_USB_GADGET=y
