CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x4000000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x4000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_ENV_SOURCE_FILE="imx6dl-sielaff"
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=20000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x10000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xF0000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x10000
CONFIG_MX6S=y
CONFIG_TARGET_MX6S_SIELAFF=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="nxp/imx/imx6dl-sielaff"
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SF_DEFAULT_BUS=1
CONFIG_SPL=y
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
CONFIG_LTO=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_SPL_FIT_PRINT=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_SUPPORT_RAW_INITRD=y
CONFIG_SPI_BOOT=y
CONFIG_SPL_RAW_IMAGE_SUPPORT=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x8A
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x11400
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
CONFIG_CMD_SPL=y
CONFIG_CMD_SPL_WRITE_SIZE=0x20000
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_PART=y
CONFIG_CMD_PCI=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_SDP=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_WDT=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_GENERIC=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=nand0"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=nand0:-@0x0(rootfs)"
CONFIG_CMD_UBI=y
# CONFIG_SPL_DOS_PARTITION is not set
CONFIG_EFI_PARTITION=y
# CONFIG_SPL_EFI_PARTITION is not set
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_UPSTREAM=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x12000000
CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE=0x10000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=2
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_NAND_MXS=y
CONFIG_NAND_MXS_DT=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_EON=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_SPI_FLASH_MTD=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ8XXX=y
CONFIG_DM_MDIO=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_CONS_INDEX=2
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_MXC_SPI=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_SPL_USB_HOST=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_ASIX=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="FSL"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_SDP_LOADADDR=0x17ffffc0
CONFIG_SPL_USB_SDP_SUPPORT=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
