CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_ARCH_AT91=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x26f00000
CONFIG_TARGET_SAMA5D2_PTC_EK=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x20003ef0
CONFIG_ENV_SIZE=0x4000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="at91-sama5d2_ptc_ek"
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x22000000
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0xf801c000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=82000000
CONFIG_DEBUG_UART_BOARD_INIT=y
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_CONFIG=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_SD_BOOT=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="console=ttyS0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait"
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="if test ! -n ${dtb_name}; then setenv dtb_name at91-${board_name}.dtb; fi; fatload mmc 0:1 0x21000000 ${dtb_name}; fatload mmc 0:1 0x22000000 zImage; bootz 0x22000000 - 0x21000000"
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=276
CONFIG_CONSOLE_MUX=y
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
CONFIG_CMD_DM=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
# CONFIG_CMD_LOADS is not set
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_BOOTP_BOOTFILESIZE=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_HASH=y
CONFIG_HASH_VERIFY=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_IS_IN_FAT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_CLK=y
CONFIG_CLK_AT91=y
CONFIG_AT91_UTMI=y
CONFIG_AT91_H32MX=y
CONFIG_AT91_GENERIC_CLK=y
CONFIG_ATMEL_PIO4=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_AT91=y
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_MMC_SDHCI=y
CONFIG_MMC_SDHCI_ATMEL=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_NAND_ATMEL=y
CONFIG_ATMEL_NAND_HW_PMECC=y
CONFIG_PMECC_CAP=4
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_MACB=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_AT91PIO4=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_DEBUG_UART_ANNOUNCE=y
CONFIG_ATMEL_USART=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_AT91=y
CONFIG_TIMER=y
CONFIG_ATMEL_TCB_TIMER=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_W1=y
CONFIG_W1_GPIO=y
CONFIG_W1_EEPROM=y
CONFIG_W1_EEPROM_DS24XXX=y
