CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_K3=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x8000
CONFIG_TI_COMMON_CMD_OPTIONS=y
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_SOC_K3_AM625=y
CONFIG_TARGET_AM625_A53_EVM=y
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x80b80000
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=25000000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_SPL_DM_SPI=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="ti/k3-am625-sk"
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_DM_RESET=y
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_MTD=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_STACK_R_ADDR=0x82000000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x80c80000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x80000
CONFIG_SPL_STACK_R=y
CONFIG_SPL_SIZE_LIMIT=0x40000
CONFIG_SPL_SIZE_LIMIT_PROVIDE_STACK=0x800
CONFIG_SPL_FS_FAT=y
CONFIG_SPL_LIBDISK_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
# CONFIG_PSCI_RESET is not set
# CONFIG_SYS_MALLOC_CLEAR_ON_INIT is not set
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT_ADDRESS=0x81000000
CONFIG_BOOTSTD_FULL=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="run findfdt; run envboot; bootflow scan -lb"
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x58000
CONFIG_SPL_SYS_REPORT_STACK_F_USAGE=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_USE_SECTOR=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x1400
CONFIG_SPL_ENV_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_FS_LOAD_PAYLOAD_NAME="u-boot.img"
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_DM_MAILBOX=y
CONFIG_SPL_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPL_POWER_DOMAIN=y
# CONFIG_SPL_SPI_FLASH_TINY is not set
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x280000
CONFIG_SPL_YMODEM_SUPPORT=y
CONFIG_CMD_BOOTEFI_SELFTEST=y
CONFIG_CMD_NVEDIT_EFI=y
CONFIG_CMD_MTD=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_CMD_EFIDEBUG=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_UPSTREAM=y
CONFIG_MULTI_DTB_FIT=y
CONFIG_SPL_MULTI_DTB_FIT=y
CONFIG_SPL_MULTI_DTB_FIT_NO_COMPRESSION=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_SPL_DM_DEVICE_REMOVE=y
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_SPL_REGMAP=y
CONFIG_SPL_OF_TRANSLATE=y
CONFIG_CLK=y
CONFIG_SPL_CLK=y
CONFIG_CLK_TI_SCI=y
CONFIG_DFU_SF=y
CONFIG_DMA_CHANNELS=y
CONFIG_TI_K3_NAVSS_UDMA=y
CONFIG_TI_SCI_PROTOCOL=y
CONFIG_SPL_DM_GPIO_LOOKUP_LABEL=y
CONFIG_DA8XX_GPIO=y
CONFIG_DM_PCA953X=y
CONFIG_SPL_DM_PCA953X=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_OMAP24XX=y
CONFIG_DM_MAILBOX=y
CONFIG_K3_SEC_PROXY=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_SPL_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS200_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_MMC_HS200_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_SDHCI=y
CONFIG_MMC_SDHCI_ADMA=y
CONFIG_SPL_MMC_SDHCI_ADMA=y
CONFIG_MMC_SDHCI_AM654=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_SPI_FLASH_MTD=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=y
CONFIG_SPI_FLASH_SOFT_RESET=y
CONFIG_SPI_FLASH_SOFT_RESET_ON_BOOT=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_SPI_FLASH_S28HX_T=y
CONFIG_PHY_TI_DP83867=y
CONFIG_PHY_FIXED=y
CONFIG_TI_AM65_CPSW_NUSS=y
CONFIG_PHY=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_SINGLE=y
CONFIG_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_TI_SCI_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_K3_SYSTEM_CONTROLLER=y
CONFIG_RESET_TI_SCI=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_EMULATION=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SOC_DEVICE=y
CONFIG_SOC_DEVICE_TI_K3=y
CONFIG_SOC_TI=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_CADENCE_QSPI=y
CONFIG_ZSTD=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SPL_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_TI_SCI=y
CONFIG_FS_FAT_MAX_CLUSTSIZE=16384
CONFIG_EFI_SET_TIME=y

#include <configs/k3_efi_capsule.config>
#include <configs/am62x_a53_usbdfu.config>
