CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_IMX8M=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x40200000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="freescale/imx8mn-bsh-smm-s2pro"
CONFIG_TARGET_IMX8MN_BSH_SMM_S2PRO=y
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=524288
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x980000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x912000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x950000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x2000
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x2000000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x40480000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_SPL_IMX_ROMAPI_LOADADDR=0x48000000
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_EXTERNAL_OFFSET=0x3000
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_OF_SYSTEM_SETUP=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="freescale/imx8mn-bsh-smm-s2pro.dtb"
CONFIG_SYS_CBSIZE=2048
CONFIG_SYS_PBSIZE=2067
# CONFIG_BOARD_INIT is not set
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x25000
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_BOOTROM_SUPPORT=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_HAS_CUSTOM_MALLOC_START=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x42200000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x80000
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x300
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_POWER=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_SYS_PROMPT="> "
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_SYSCON=y
CONFIG_SPL_CLK_IMX8MN=y
CONFIG_CLK_IMX8MN=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x40480000
CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE=0x20000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_UUU_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=0
CONFIG_MXC_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_ES_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_NXP_TJA11XX=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX8M=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_DM_PMIC_BD71837=y
CONFIG_SPL_DM_PMIC_BD71837=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_PSCI=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="FSL"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
# CONFIG_FAT_WRITE is not set
