CONFIG_PPC=y
CONFIG_TEXT_BASE=0xf00000
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="qemu-ppce500"
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=524288
CONFIG_SYS_CLK_FREQ=33000000
CONFIG_MPC85xx=y
# CONFIG_CMD_ERRATA is not set
CONFIG_TARGET_QEMU_PPCE500=y
CONFIG_ENABLE_36BIT_PHYS=y
CONFIG_SYS_MPC85XX_NO_RESETVEC=y
CONFIG_USE_UBOOTPATH=y
CONFIG_SYS_MONITOR_BASE=0x00F00000
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_BOOTDELAY=1
CONFIG_OF_STDOUT_VIA_ALIAS=y
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="test -n \"$qemu_kernel_addr\" && bootm $qemu_kernel_addr - $fdtcontroladdr"
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_LAST_STAGE_INIT=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_CMD_REGINFO=y
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
CONFIG_CMD_GREPENV=y
CONFIG_CMD_DM=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_LOADS_ECHO=y
CONFIG_CMD_PCI=y
CONFIG_CMD_POWEROFF=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_PING=y
# CONFIG_CMD_HASH is not set
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_DOS_PARTITION=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_BOOTFILE=y
CONFIG_BOOTFILE="uImage"
CONFIG_USE_ROOTPATH=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SIMPLE_BUS_CORRECT_RANGE=y
CONFIG_LBA48=y
CONFIG_CHIP_SELECTS_PER_CTRL=0
CONFIG_MPC8XXX_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_FSL=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_PHY_FIXED=y
CONFIG_DM_MDIO=y
CONFIG_E1000=y
CONFIG_TSEC_ENET=y
CONFIG_PCI_MPC85XX=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_PT7C4338=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SYS_NS16550=y
CONFIG_SYSRESET=y
# CONFIG_SYSRESET_CMD_RESET is not set
CONFIG_SYSRESET_CMD_POWEROFF=y
CONFIG_POWEROFF_GPIO=y
CONFIG_VIRTIO_PCI=y
CONFIG_VIRTIO_NET=y
CONFIG_VIRTIO_BLK=y
CONFIG_ADDR_MAP=y
CONFIG_PANIC_HANG=y
CONFIG_UNIT_TEST=y
