CONFIG_ARM=y
# CONFIG_ARM64_SUPPORT_AARCH32 is not set
CONFIG_ARCH_OCTEONTX=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x2800000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x4008000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x4000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x28ffff0
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=16000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x8000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xF00000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x10000
CONFIG_TARGET_OCTEONTX_83XX=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="octeontx"
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x10000000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x2800000
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0x87e028000000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=24000000
CONFIG_PCI=y
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_AHCI=y
# CONFIG_BOOTEFI_HELLO_COMPILE is not set
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_SIGNATURE=y
CONFIG_SUPPORT_RAW_INITRD=y
CONFIG_BOOTDELAY=5
CONFIG_BOOT_RETRY=y
CONFIG_BOOT_RETRY_TIME=-1
CONFIG_BOOT_RETRY_MIN=30
CONFIG_RESET_TO_RETRY=y
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="console=ttyAMA0,115200n8 earlycon=pl011,0x87e028000000 maxcpus=24 rootwait rw root=/dev/sda2 coherent_pool=16M"
CONFIG_SYS_PBSIZE=1050
# CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_R=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_PROMPT="Marvell> "
CONFIG_CMD_MD5SUM=y
CONFIG_MD5SUM_VERIFY=y
CONFIG_CMD_MX_CYCLIC=y
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_SHA1SUM=y
CONFIG_SHA1SUM_VERIFY=y
CONFIG_CMD_DM=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_BKOPS_ENABLE=y
CONFIG_CMD_PART=y
CONFIG_CMD_PCI=y
CONFIG_CMD_SF_TEST=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_WDT=y
CONFIG_BOOTP_BOOTFILESIZE=y
CONFIG_CMD_TFTPPUT=y
CONFIG_CMD_TFTPSRV=y
CONFIG_CMD_RARP=y
CONFIG_CMD_CDP=y
CONFIG_CMD_LINK_LOCAL=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_DNS=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_SNTP=y
CONFIG_CMD_PXE=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_GENERIC=y
CONFIG_EFI_PARTITION=y
CONFIG_PARTITION_TYPE_GUID=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_TFTP_TSIZE=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SCSI_AHCI=y
CONFIG_AHCI_PCI=y
CONFIG_LBA48=y
CONFIG_SYS_64BIT_LBA=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_SYS_MMC_MAX_BLK_COUNT=8192
CONFIG_SUPPORT_EMMC_RPMB=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_OCTEONTX=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=y
CONFIG_SPI_FLASH_MACRONIX=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_AQUANTIA=y
CONFIG_PHY_BROADCOM=y
CONFIG_PHY_MARVELL=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_REALTEK=y
CONFIG_PHY_VITESSE=y
CONFIG_E1000=y
CONFIG_E1000_SPI=y
CONFIG_CMD_E1000=y
CONFIG_NET_OCTEONTX=y
CONFIG_OCTEONTX_SMI=y
CONFIG_NVME_PCI=y
CONFIG_PCI_REGION_MULTI_ENTRY=y
CONFIG_PCI_SRIOV=y
CONFIG_PCI_ARID=y
CONFIG_PCI_OCTEONTX=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_DEBUG_UART_SKIP_INIT=y
CONFIG_PL01X_SERIAL=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_PCI=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_ASIX=y
CONFIG_USB_ETHER_ASIX88179=y
CONFIG_USB_ETHER_RTL8152=y
CONFIG_WDT=y
CONFIG_ERRNO_STR=y
